Das ATOS-Magazin 5/00
ATOS Hardware

# SCSI- und IDE-Peripheriegeräte am Atari

Von Dr. Uwe Seimet

> Anmerkung: Dieser Artikel wurde bereits im Clubheft des "1. Atari Club Colonia e.V.", Clubheft 08/2000 veröffentlicht. (Red.)

Obwohl die Situation schon lange unverändert ist, was die Möglichkeiten zum Anschluss externer Peripheriegeräte an den Atari betrifft, herrscht bei diesem Thema noch immer Unsicherheit bei vielen Anwendern. Dabei gibt es kaum Limitationen, beim Anschluss von Fest- und Wechselplatten an Ataris. Selbst an die ältesten Atari-Computer der ST/STE-Serie, die im Gegensatz zu TT und Falcon keinen vollwertigen SCSI-Anschluss besitzen, lassen sich moderne SCSI-Geräte anschließen. Voraussetzung hierfür ist ein sogenannter SCSI-Hostadapter, wie er in Form des LINK97 von WB-Systemtechnik erhältlich ist. Dieser macht aus der Atari-spezifischen ACSI-Schnittstelle des ST eine SCSI-ähnliche Schnittstelle, an der sich nicht nur fast beliebige Fest- oder Wechselplatten, sondern auch andere SCSI-Peripheriegeräte wie CD-ROM-Laufwerke, CD-Writer, Scanner oder Streamer betreiben lassen.

Inhalt:

- Ohne Treiber läuft nichts
- SCSI-Standards
- Maximale Kapazitäten
- Alternative Betriebssysteme
- Datenaustausch
- Backup-Lösungen
- Häufigkeit von Backups
- Auslöser für Datenverluste

Ohne Treiber läuft nichts