# VBL - Vertical Blank

VBL ist eine Zeiteinheit. Jeder VBL ist mit einem Interrupt verbunden, der jedesmal dann aufgerufen wird, wenn der Rasterstrahl des Monitors die linke obere Ecke erreicht hat.

Auf RGB-Monitoren und TV-Geräten wird dieser Interrupt 50 mal in der Sekunde aufgerufen. Ein VBL dauert sozusagen genau 1/50 Sekunde. Auf VGA-Monitoren dauert er wegen einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz nur 1/60 Sekunde.

Back | Home | Info | Concepts | Workshop | Reference | Next