
 ---------------------------------------------------------
 Dokumentets Revisions Datum : Fredag Juli 1 (05:32)
 ---------------------------------------------------------
 Textmanual f”r NeoCom Multi Version 2.xx

 NEOCOMæ                          TERMWINDæ
 ½1992/93/94                      ½1993/94
 Av Michael Lundgren,             Av Ulf Ronald Andersson
 Griffon SoftWare
 Gillbostr†ket 55
 191 76  Sollentuna
 Sverige
 PostGiro: 466 89 46-9

 ---------------------------------------------------------------------------
 Version 2.44                     Version 1.02
 ---------------------------------------------------------------------------

 F”rord
 --------
 F”rst och fr„mst vill jag tacka alla som varit inblandade i utvecklingen
 utav NeoCom, Beta testare, Registrerade anv„ndare, v„nner mfl.

 N„r jag fr†n b”rjan startade ett hobby-projekt kallat 'AUTOTERM', trodde
 jag aldrig att det skulle komma att utvecklas till vad NeoCom „r idag!
 
 Det har blivit ganska m†nga och l†nga timmar av programmering f”r att f†
 NeoCom till den punkt vi „r idag.  N„r jag b”rjade programmera 'AUTOTERM'
 hade jag istort sett aldrig programmerat innan, men det jag har l„rt mig
 p† v„gen har bidragit en hel del till f”rst†else om hur datorn fungera och
 en djupare insikt och l„rdom om programmering.
 
 En av orsakerna till att b”rja ”verhuvudtaget, var bristen p† bra och
 enkla terminal program f”r Atari ST serien.  Visst fanns det en del...
 men inget som var tillr„ckligt enkelt att hantera och samtidigt kunde
 uppfylla de krav jag sj„lv hade.

 N„r jag startade p† 'AUTOTERM' n†gon g†ng 89/90 var det inte direkt n†got
 ”verfl”d av GEM baserade terminal program, vilket ocks† bidrog till att
 jag ville g”ra ett GEM baserat terminal program.

 Sedan dess har det kommit en hel del bra program, fr„mst fr†n Tyskland,
 men eftersom flertalet, inklusive mig, inte f”rst†r tyska, kan det vara
 sv†rt att fastna f”r n†gon utav dessa.  De tyska programmen har „ven en
 tendens att vara lite f”r kr†ngliga f”r min smak.

 De tidigare versionerna utav NeoCom (V1.xx) litade sig helt p† den in-
 byggda VT-52 emuleringen f”r TOS sk„rmen.

 Med de nya (?) TT-serien och med anledning av Falcon, blev jag tvungen 
 att g”ra en hel del „ndringar f”r att f† det hela att fungera.

 En av de sv†raste bitarna blev att skapa ett f”nsterbaserat terminal-
 program, samt att g”ra en egen terminalemulering.
 Allt detta i kombination, blev givetvis att programmet blev oerh”rt
 sl”tt i utskrift till f”nstret.  S† det b„sta s„tt jag kunde l”sa detta
 p†, var att kontakta en av NeoCom's trognaste anv„ndare: Ulf Ronald
 Andersson.  Vi kom ”verens om att b„sta l”sningen vore att ha hela terminal
 hanteringen i ren assembler.

 S†, efter otaliga, nattliga telefonf”rbindelser med Ronald, kom han 
 slutligen fram med ett kombinerat F”nster/emulering paket, f„rdigt att
 l„nkas med NeoCom (TERMWIND).

 S† nu st†r vi h„r med ett kompetent terminal program f”r ATARI ST/STE/MEGA/
 TT/FALCON.


 F”r registrering av NeoCom skickar ni 130.- till ovanst†ende adress eller
 g”r en inbetalning till PostGiro : 466 89 46-9

 f”r detta f†r ni tillg†ng till den senaste versionen av NeoCom mot
 en tomdiskett, samt att kunna h„mta den p† NEOCOM SUPPORT BBS -
 BURNING CHROME se slutet av detta dokument.

 Anv„ndare som redan registrerat sig, beh”ver givetvis INTE registrera sig
 „nnu en g†ng, utan kommer att f† den senaste versionen utav NeoCom utan
 kostnad.  Antingen skickar ni en tomdiskett, eller skriver ett brev till
 mig i NeoComs Support BBS - Burning Chrome!

 Detta program „r S H A R E W A R E och ingeting annat, det har aldrig varit,
 eller kommer att vara Public Domain (PD).  Michael Lundgren innehar ALLA
 r„ttigheter f”r AutoTerm och NeoCom, Ronald Andersson innhar ALLA r„ttig-
 heter f”r TermWind.

 Registrerad anv„ndare har r„tt att utnyttja programmet, men EJ modifiera, 
 kopiera, eller p† annat s„tt sprida sin registrerade version.  Om program
 skall utnyttjas av fler „n en person skall en registrering inkomma fr†n 
 alla ber”rda anv„ndare av programmet.

                                                       Michael Lundgren





 F”rst vill jag po„ngtera en del saker som NeoCom INTE har.

 INGEN skript hantering.
 INGEN REN VT-100/102/200/220 (N†gra av dessa KAN komma att inkluderas!)
 INGEN buffert editor.    (ˇnnu!)
 INGEN funktion f”r att se text eller Buffert. (ˇnnu!)

 Saker som NeoCom HAR.

 * En av de b„sta ANSI-emuleringarna som finns till Atari ST
 * Macros som kan hanteras utav musen.
 * Avancerad f”nster Hantering.
 * 7 eller 8 bitars ASCII/VT-52/ANSI Emulering.
 * Ett nytt BBS-meny interface. (BMI)
 * ™vers„ttnings m”jlighet (Redigeras med Separat program).
 * Bufferterings m”jlighet (Full eller Partiell).
 * Logfil f”r alla samtal.
 * Extern protokoll hantering.
 * Externa program.
 * ASCII Uppladdning.
 * Separata Macros f”r varje BBS (Valbart)
 * Separata INIT/PREFIX/BAUDHASTIGHET/NAMN/L™SENORD etc f”r varje BBS.
 * Eko (NORMALT/BBS) + Radbrytning.
 * Kostnads r„knare.
 * Och mycket annat...
 * Flyttbara dialog rutor.
 * M”jlighet att k”ras b†de p† flera spr†k...

 Eftersom NeoCom KAN vara ganska komplex att anv„nda ska jag f”rs”ka f”r-
 klara de flesta funktionerna h„r.

 F”r att f† programmet att k”ras p† svenska d”per du bara om filen -
 NEOC_Sxx.RSC till NEOCOM.RSC, och vill man ha en engelsk version s† anv„nder
 du NEOC_Exx.RSC...


 F”r alla som planerar att anv„nda ANSI som emulering rekomenderar jag starkt
 att ni installerar medf”ljande GDOS fonter, iannat fall, kommer grafiken att
 se ganska underlig ut, detta „r allts† ett KRAV, f”r att NeoCom skall kunna
 †terge ANSI grafik s† bra som m”jligt.


 NEOCOM
 Om NeoCom          H„r finner du information om programmet, samt info om
                    fritt RAM.

 SYSTEM
 Katalog            Vid detta menyval, f†r du upp en blanket med alla namn
                    som du editerar med hj„lp av menyvalet 'EDITERA'.
                    H„r kan du v„lja att dubbelklicka p† ett av namnen,
                    detta medf”r att BBS:en ifr†ga kommer att ringas upp
                    med de inst„llningar du f”rinst„llt i 'EDITERA'.

                    F”r att ringa manuellt, skriver du helt enkelt in det
                    nummer du vill ringa p† den rad d„r det st†r 'RING'
                    N„r du sedan trycker OK, s† kommer terminal programet
                    sl† det aktuella numret.

                    OBSERVERA att NEOCOM.MAC „r default vid manuell upp-
                    ringning.


 SYSTEM
 Ladda *.TRN        H„r v„ljer du vilken ”vers„ttningsfil (*.TRN) du vill
                    anv„nda, dessa filer anv„nds f”r att ”vers„tta de 
                    tecken som kommer in och skickas ut fr†n terminalen.
                    F”r att editera dessa kan du anv„nda programmet :
                    NEOTRAN, som medf”ljer NeoCom.


 SYSTEM
 Ladda *.NUM        H„r laddar du in en godtycklig nummer fil som du har
                    lagrat tidigare (*.NUM)
                    denna fil inneh†ller de nummer och inst„llningar som
                    du editerat under 'EDITERA TELEFONKATALOG'


 SYSTEM
 Ladda *.ZYZ        Med denna funktion laddar du in de inst„llningar du 
                    vill ha f”r terminal programmet. I denna fil finns de
                    f”rinst„llda Initierings str„ngarna, prefix samt reset
                    och Baud hastigheter.  H„r hittar du „ven olika s”k-
                    v„gar f”r tex GE FIL/TA FIL samt olika externa program
                    och protokoll mm.


 SYSTEM
 Spara *.NUM        Med denna funktion spara du de nummer och inst„ll-
                    ningar som du gjort i 'EDITERA TELEFONKATALOG'


 SYSTEM
 Spara *.ZYZ        Med denna funktion sparas de inst„llningar du gjort i
                    'EDITERA INSTˇLLNINGAR' samt ”vriga inst„llningar och
                    s”kv„gar.


 SYSTEM
 Avbryta Samtal     H„r f†r du upp en ruta som fr†gar dig om du vill bryta
                    uppkopplingen h†rdvarum„ssigt.
                    Om du v„ljer OK, s† bryts samtalet, och du kommer 
                    tillbaka till Terminal l„ge igen.
                    Anv„nd denna funktion ENDAST om det har blivit n†got
                    Fel vid uppkoppling, det „r INTE popul„rt att anv„nda
                    detta s„tt f”r NORMAL utloggning fr†n en BBS.
                    (Den kan „ven anv„ndas terminal mot terminal!)


 SYSTEM
 Svara Modem        Med denna funktion svara du enkelt ett inkommande
                    samtal till din terminal.  NeoCom skickar ut en 'ATA'
                    f”r att f”rs”ka f†nga upp samtalet.


 SYSTEM
 Info               H„r f†r du en del korfattad info om NeoCom.


 SYSTEM
 Hj„lp              En korfattad summering av en del snabbkommandon.
                    H„r hittar du bla alla ALT-kommandon i innevarande
                    version av NeoCom.


 SYSTEM
 Avsluta            Avslutar NeoCom.  Du f†r upp en blankett som fragar om
                    du verkligen vill avsluta.  Har du BUFFERT p† kommer den
                    att sparas innan NeoCom avslutar, detsamma g„ller om
                    du valt att spara NEOCOM.ZYZ eller NEOCOM.NUM.



 EDITERA
 Telefonkatalog     Detta „r en av de mest kraftfulla funktionerna.
                    Det „r h„r som du editerar de olika BBS-nummer
                    du kommer att ringa.  Den fungerar p† ett liknande
                    s„tt som KATALOG funktionen.

                    f”r att v„lja den BBS du vill editera klicka bara
                    p† den.  Vill du skriva in en helt ny BBS, s† klicka 
                    p† TOM rad.  N„r du klickar pa nagon av BBS raderna,
                    kommer den aktuella raden att inverteras, samt att
                    f„ltet till h”ger aktiveras och blir editeringbart.

                    Under raderna med BBS:namn finner du tv† andra rutor.

                    LADDA *.NUM fil
                    H„r kan du ladda in en tidigare sparad telefonkatalog
                    och p† det viset ha flera olika kataloger.  Varje
                    katalog har plats f”r 50 olika BBS:er.

                    SPARA *.NUM
                    H„r kan du spara den katalog du har inladdad f”r
                    tillf„llet.

                    B†da dessa knappar har „ven sin motsvarighet i menyn.


                    Du kommer nu att f† upp en ny dialog ruta, och h„r
                    kan du editera den BBS du har valt.

                    BBS NAMN
                    P† denna rad skriver du in vad du vill kalla den BBS
                    du ska editera.  (Max 35 tecken!)

                    BBS TELENUMMER
                    H„r skriver du in det telefon nummer du vill ha till
                    den aktuella BBS:en.

                    ANVˇNDAR NAMN (Macro funktion)
                    H„r skriver du in det namn du sj„lv vill anv„nda i
                    den aktuella BBS:en.  H„r kan du dessutom anv„nda dig
                    av ett CONTROL-M (CR) efter ditt namn f”r att macron 
                    skall skicka en vagnretur direkt efter att namnet 
                    skickats ut.

                    L™SENORD (Macro funktion)
                    H„r skriver du in det l”senord du vill ha i den
                    aktuella BB:en.  Du „ven anv„nda CONTROL-M som ovan.

                    MACRO BOX FILVˇLJARE
                    Med hj„lp av denna ruta ('F'), kan du med en filv„ljare
                    ta fram den fil du vill ha som Makro f”r just den BBS
                    som du editerar.

                    MACROS
                    H„r skriver du in namnet p† den macrofil (*.MAC) som
                    du vill anv„nda till den aktuella BBS:en.
                    N„r du ringer kommer denna fil att laddas in och anv„ndas
                    som makro f”r F-tangeterna och popup dialogen om du „r
                    uppkopplad mot en BBS.

                    INITIERING STRˇNG
                    Detta „r den initiering str„ng du vill anv„nda till 
                    den aktuella BBS:en.  ATX4 „r f”rvald samt str„ngen -
                    ATH0E0S11=55  Om du „r os„ker p† vad som „r b„st f”r
                    just ditt modem, titta i din handbok f”r modemet.

                    PREFIX STRˇNG
                    H„r skriver du in det Prefix du vill ha f”r den BBS
                    som „r vald.  Prefix „r den modem kod som inleder ett
                    samtal.  I Sverige och de flesta Europeiska l„nder „r
                    ATDT det vanligaste (ATDP kan „ven f”rekomma!)  Se 
                    din mode handbok.

                    RESET
                    Anv„nds f”r att †terst„lla ditt modem till den 
                    ursprungliga fabrikskonfigurationen.  detta kommando
                    skickas till modemet F™RE Initierings str„ngen.

                    BAUD
                    D„refter kommer ett antal rutor d„r du kan „ndra den 
                    baud du vill ha till den aktuella BBS:en.

                    EMULERING
                    H„r v„ljer du den emulering du vill ha f”r aktuell BBS.
                    f”r n„rvarande finns 6 olika emuleringar att v„lja :
                    1. - 7 bitars ASCII
                    2. - 8 bitars ASCII
                    3. - 7 bitars VT52
                    4. - 8 bitars VT52
                    5. - 7 bitars ANSI
                    6. - 8 bitars ANSI


                    I den sista rutan i det h”gra f„ltet, godk„nner du
                    de inst„llningar du just gjort, och †terg†r till att
                    v„lja BBS att editera.



 ETITERA
 RS232              H„r kan du editer dina modem inst„llningar. Observera
                    att dessa „r de f”rinst„llda som anv„nds n„r NeoCom
                    startar.  Baud p†verkar dock INTE den Baud du har 
                    editerat in i varje enskild BBS, dessa har en h”gre
                    prioritet framf”r den baudhastighet du st„ller h„r.

                    Det finns 7 olika Baudhastigheter.

                    110
                    300
                    1200
                    2400
                    4800
                    9600
                    19200

                    Du b”r v„lja den hastighet som passar ditt modem b„st.
                    Se din modem handbok f”r uppgifter om detta.

                    PARITET
                    Pariteten b”r p† en ATARI vara INGEN.

                    STOPPBIT
                    ˇr f”rinst„lld p† att vara 1.

                    DATABIT
                    ˇr f”rinst„lld p† 8.

                    FL™DE
                    ˇr f”rinst„lld p† INGEN.  Har du ett h”ghastighets-
                    modem, rekomenderas CTS/CTR eller XON/XOFF.


                    MODEM 1
                    Denna „r f”rinst„lld och „r allts† ST/ST(e):ns vanliga
                    RS-232 port, denna b”r anv„ndas om du har en vanlig ST
                    /ST(e) eller Falcon.

                    MIDI PORT
                    Med denna ikan du ist„llet skicka och ta emot tecken via
                    Midi porten.  B”r endast anv„ndas lokalt.

                    MODEM 2 samt SERIAL 1 & MODEM 2
                    Detta „r olika modem portar och kan endast anv„ndas
                    p† en TT eller Mega STe.


 EDITERA
 Protokoll          H„r kan du editera olika externa ”verf”ringsprotokoll.
                    Det finns m”jlighet att ha 5 olika protokoll.

                    Observera att det f”rsta protokollet „r f”rvalda till 
                    ALT-Z samt till kommande AutoZmodem, och  den andra till
                    ALT-Y.

                    L„ngst till v„nster finner du en ruta.  Klickar du i
                    den rutan f†r du upp en filv„ljare.  D„r lokaliserar
                    du det program (TTP) du vill anv„nda dig utav.  Om
                    du d„refter klickat p† OK i filv„ljaren, kommer det
                    namn filen har, att st† skriven p† raden bredvid 
                    rutan.  Detta namn kan du „ven editera till att ha ett 
                    namn du sj„lv ”nskar.  Detta namn kommer senare att 
                    finnas i menyn under protokoll.

                    N„r du nu har valt tex XYZ.TTP och editerat namnet
                    till Z-modem, „r det dags att skriva in de parametrar
                    som programmet kr„ver.  Om vi nu vill ha Z-modem s†
                    skall vi p† raden f”r GE FIL skriva in : -U -Z
                    och p† raden f”r TA FIL : -D -Z

                    Vill man ist„llet ha Ymodem skriver man ist„llet -Y.

                    F”r mer information om de parametrar som kr„vs f”r
                    det protokoll du vill ha, blir du tvungen att titta i
                    den manual eller handbok som medf”ljde programmet.


 EDITERA
 F”nster            Detta „r ocks† en av de mer sv†rhanterliga funktioner
                    i NeoCom.  Detta pga att jag ville g”ra detta s† flex-
                    ibelt som m”jligt.

                    ™verst finns STORLEK p† f”nstret.  Med detta kan du 
                    v„lja om du vill ha ett f”nster d„r du sj„lv kan v„lja
                    storlek p† f”nstret (DEFINERBAR).  Med denna inst„ll-
                    ning f†r du ett f”nster med ALLA attributer satta.

                    V„ljer du INFO F™NSTER, s† har f”nstret endast st„ngruta,
                    Inforad samt  m”jlighet att flyttas.  Det har dock en
                    f”rdel, det f†r plats fler tecken p† sk„rmen.

                    V„ljer du FULLT F™NSTER, f†r du ett f”nster utan n†gra
                    attributer, observera, att detta f”nster heller ej kan
                    flyttas.  ˇven denna f”nstertyp rymmer fler tecken.


                    F™NSTERANPASSAD
                    Med denna ruta v„ljer du om du vill att antalet kolumner
                    samt rader skall anpassas efter den storlek du har p† 
                    ditt f”nster.  Om denna ruta INTE „r bockad, kan du sj„lv
                    editera det antal kolumner och rader du vill ha.

                    OBSERVERA!  Max antal kolumner och rader „r 255!

                    FONT STORLEK
                    H„r v„ljer du den fontstorlek du vill ha f”r f”nstret.
                    Den storlek du v„ljer p†verkar „ven det antal kolumner
                    och rader du f†r.

                    B„sta s„ttet att komma underfund med hur f”nstret
                    fungerar, „r att experimentera lite tills du f†r ett
                    grepp om det hela.

                    Skulle n†got trots allt g† snett med de inst„llningar du
                    anget, s† kommer f”nstret att anta ett f”rinst„llt v„rde
                    som medf”r att f”nstret anpassar sig till den maximala
                    yta som desktop har.



 EDITERA
 Emulering          Detta „r terminalemuleringen.  H„r v„ljer du vilken
                    emulering du vill anv„nda.  NeoCom „r f”rinst„lld p†
                    8 Bitars VT-52, som „r den vanligast f”rekommande p†
                    Atari BBS:er.  ANSI b”r endast anv„ndas mot PC-baser-
                    ade BBS:er, eftersom Atari BBS:er i regel har ganska
                    d†lig och ful ANSI.  Ett tips „r „ven att anv„nda n†gon
                    PC font som finns tillg„nglig till GDOS.  F”r NeoCom
                    rekomenderar jag att ni f”rs”ker f† tag i STANSI_F som
                    „r gjort f”r NeoCom, men det g†r lika bra med n†gon av
                    de andra fonterna oxo.  Ett krav „r att de klarar av
                    fontgrafiken som PC har.

                    Om man har ANSI-emulering, kan man v„lja om man vill ha
                    en f„rg differensiering.  Detta „r anv„ndbart om man tex
                    k”r NeoCom i mono eller Mediumuppl”sning p† en standard
                    ST/STE.  Med denna p†slagen s† ser den till att det 
                    aldrig, kommer att intr„ffa, att en text skrivs med samma
                    f„rg som bakgrunden.

                    M”jlighet att g”mma mark”ren medan det sker utskrift till
                    f”nstret.  detta medger att utskriften till f”nstret g†r
                    snabbare.

                    M”jlighet att l†sa utskriften til sk„rmen s† att den 
                    endast sker n„r RS-232 bufferten „r tom, eller har f†tt 
                    in 3200 tecken.  Efter det att n†got av dessa saker har 
                    intr„ffat kommer texten att skrivas ut p† sk„rmen.  Detta
                    „r den SNABBASTE metoden f”r utskrift.  Om denna EJ „r 
                    tillslagen kommer utskrift att ske s† fort ett tecken 
                    kommer in i RS-232 bufferten, Detta g”r att utskriften „r
                    MYCKET l†ngsammare.


 EDITERA
 Inst„llningar      H„r editerar du de Inst„llningar som du vill starta
                    Neocom med, och som blir f”rvalda.

                    ¸TERSTˇLL (RESET) se EDITERA TELEFONKATALOG.

                    PREFIX se EDITERA TELEFONKATALOG.

                    SYSTEM INITIERING se EDITERA TELEFONKATALOG.

                    F™RVALD S™KVˇG F™R ATT GE FIL
                    H„r kan du klicka p† raden f”r att f† fram filv„ljare.
                    OBS! Du SKALL INTE klicka p† n†gon fil, utan endast
                    leta dig fram till den eventuella folder du anv„nda!

                    F™RVALD S™KVˇG F™R ATT TA FIL
                    Se ovan.

                    SPARA NEOCOM.NUM VID UTG¸NG
                    Om denna ruta „r bockad kommer NEOCOM.NUM att auto-
                    matiskt sparas n„r NeoCom avslutas, detta f”r att du
                    inte skall gl”mma att spara dina inst„llningar.

                    SPARA NEOCOM.ZYZ VID UTG¸NG
                    Om denna ruta „r bockad kommer NEOCOM.ZYZ att auto-
                    matiskt sparas n„r NeoCom avslutas, detta f”r att du
                    inte skall gl”mma att spara dina inst„llningar.


 ETITERA
 F-tangenter        H„r kan du editera de macros som du kommer att anv„nda
                    n„r du ringer.  (se „ven under ETITERA TELEFONKATALOG)
                    ˇven h„r kan du anv„nda dig utav 'CONTROL+M' f”r att ge
                    en vagnretur efter macron.  OBSERVERA!  du beh”ver
                    inte l„gga in ditt namn eller l”senord h„r, eftersom
                    dessa †terfinns iallfall n„r du vill anv„nda den h”gra
                    musknappen.  Detsamma g„ller f”r Mellanslag och Return.

                    LADDA *.MAC
                    Med denna kan du ladda in tidigare sparade Macros.

                    SPARA *.MAC
                    Och h„r sparar du de macros du f”r tillf„llet har in-
                    laddade.  Du kan spara dessa under ett eget namn f”r
                    att sedan anv„ndas n„r du ringer. (Se EDITERA TELEFON-
                    KATALOG)


 EDITERA KOSTNAD    H„r editerar du kostnaden f”r samtalen.

                    Vid Uppkopplings kostnad kan du definera en kostnad som
                    kommer att adderas til din totala kostnad s† snart du
                    f†tt en 'CONNECT' (Uppkoppling).  F”r att aktivera denna
                    funktion, klickar du i den box som finns bredvid.

                    Du kan „ven definera en minimum kostnad, denna kommer
                    d† att anv„ndas om samtalets kostnad UNDERSTIGER den
                    summa du angett h„r.  Summan kommer att l„ggas till den
                    totala kostnaden.  F”r aktivera funktionen klickar du
                    i den h”gra rutan bredvid funktionen.

                    Vid samtals kostnad skriver du in vad samtalet kostar
                    f”r en viss tidsperiod, som du definerar inunder.
                    Ex. 0.27
                    F”r att aktivera denna funktion, klickar du i rutan.

                    Vid Uppdatera skriver du in den tidsperiod (i minuter)
                    som du anv„nda dig av.
                    Ex. 3

                    I exemplet ovan har vi d† 0.27 ”re som skall uppdateras
                    var tredje minut.

                    Om du ringer exempelvis efter kl. 22.00 (lokalt samtal)
                    kan du „ndra tidsperioden till 6 minuter. (G„ller tom
                    31 December 1993, d„refter g„ller nya regler.)

                    Vid den totala kostnaden, kan du se hur mycket du
                    totalt har ring f”r.  Under den finns en ruta d„r du
                    kan radera (Nollst„lla) den totala kostnaden.

 EDITERA
 ¸teruppringning    H„r kan du editera hur l„nge NeoCom skall v„nta innan
                    den f”rs”ker att ringa en BBS som hade upptaget.

                    10 Sekunder
                    30 Sekunder
                    60 Sekunder  (1 minut)
                    120 Sekunder (2 minuter)

                    F”rinst„llt „r 30 Sekunder.


 EDITERA
 Buffert            H„r kan du editera vilken typ av buffertering du vill
                    anv„nda dig utav.

                    BUFFERT STORLEK - H„r avg”r du vilken storlek du vill
                    ha i bufferten.  N„r denna storlek „r n†dd, kommer
                    NeoCom att dumpa allt inneh†ll till en fil (Se ™PPNA
                    BUFFERT FIL).  Denna dumpning kommer „ven att ske om du
                    „ndrar storleken p† bufferten.  Minimum storlek „r 4Kb,
                    och maxstorleken „r det tillg„ngliga fria RAM du har.

                    FULL BUFFERT - D† f†r du ALLA tecken som kommer in 
                    till modemet, „ven kontrollkoder.  Detta „r anv„ndbart
                    n„r du vill g”ra en buffertering p† tex en ANSI-
                    animering mm.

                    PARTIELL BUFFERT
                    Denna typ av buffertering av text, f†ngar ENDAST in 
                    ren ASCII, utan n†gra kontrolltecken.  B”r anv„ndas
                    om senare vill titta p† texten i tex en ordbehandlare.


 EDITERA
 Eko                H„r v„ljer du vilken typ av eko som skall anv„ndas.
                    Observera!  Detta p†verkar INTE om du f†r eko eller ej!

                    NORMALT EKO
                    Med denna typ av eko, s† ser du allting du sj„lv
                    skriver medans motparten endast ser det du skriver,
                    s†vida han inte har ett halvduplex eko p† sin sida.

                    Observera! med denna typ av eko SAMT Eko p†slaget, s†
                    kommer „ven ASCII upload att skickas till din sk„rm.
                    Detta kan allts† utnyttjas f”r att snabbt lista en
                    textfil till f”nstret.

                    BBS EKO
                    Detta „r vad som anv„nds utav BBS:er och kan anv„ndas
                    n„r man skriver terminal mot terminal.
                    Med denna typ av eko, s† ekas allt du skriver ut till
                    modem samt till f”nstret, dessutom s† kommer all text
                    som motparten skriver ut p† din sk„rm, SAMT att den
                    ekas tillbaka till motparten, s† att han sj„lv ser vad
                    han skriver.  Observera!  denna typ av eko b”r bara
                    anv„ndas av en part!

                    RADBRYTNING
                    Med denna funktion kommer all text som hamnar utanf”r
                    de kolumnantal du definerat att ombrytas till n„sta
                    rad i f”nstret.  Observera!  detta „r den enda som
                    som sparas i NEOCOM.ZYZ.



 EXTRA
 St„lla Tid/Datum   H„r kan du st„lla klockan och datumet.


 EXTRA
 ™vers„ttning       Med denna funktion bockad, kommer de tecken som skall
                    ”vers„ttas att ”vers„ttas, i annat fall s† ignoreras
                    denna ”vers„ttning.

                    F”r att byta ”vers„ttning se under SYSTEM.

                    Att sj„lv editera ”vers„ttningen, g”rs med hj„lp av
                    det medf”ljande programmet NEOTRAN, som har en
                    separat textmanual.


 EXTRA
 Tecken Eko         Om denna „r bockad kommer eko att vara aktivt.
                    Vilken typ av eko som „r aktivt editeras under EDITERA
                    EKO.  OBS!  eko sl†s automatikt av varje g†ng ringer
                    n†gonstans, detta f”r att undvika misstag.



 EXTRA
 ¸teruppringning    Med denna funktion bockad kommer en automatisk †ter-
                    uppringning att aktiveras om NeoCom detekterar en upp-
                    taget signal fr†n modemet.  ¸teruppringningen sker
                    efter det antal sekunder definerat under EDITERA ¸TER-
                    UPPRINGNING.


 EXTRA
 Reverserad/        Med denna kan du v„xla ifall du vill ha en vit eller
 Normal Video       en svart bakgrund i f”nstret.


 EXTRA
 Ljud               Med denna bockad f†r du olika ljudsignaler som upp-
                    lyser om att du klickar p† knappar, vid initieringar
                    mm.

 EXTRA
 ™ppna/St„ng Log    Med denna ”ppnar du en fil, om den inte redan „r det,
                    om s† „r fallet, kommer du att st„nga en fil.
                    OBS!  Det enda den g”r „r ”ppnar och st„nger valfri fil.

 EXTRA
 Logg p†/av         Det „r med denna funktion du best„mmer n„r och om du
                    skall logga alla samtal.

 EXTRA
 RADBRYTNING
                    Med denna funktion kommer all text som hamnar utanf”r
                    de kolumnantal du definerat att ombrytas till n„sta
                    rad i f”nstret.



 BUFFERT
 ™ppna/St„ng        Med denna ”ppnar du en fil, om den inte redan „r det,
                    om s† „r fallet, kommer du att st„nga en fil.
                    OBS!  Det enda den g”r „r ”ppnar och st„nger valfri fil.

 BUFFERT
 Buffertera         Det „r med denna funktion du best„mmer n„r och om du
                    skall buffertera in och utg†ende text.
                    Den typ av buffertering som anv„nds, best„ms av val
                    av buffert under EDITERA BUFFERT.


 PROTOKOLL
 Protokoll 1        Om denna „r bockad, s† „r detta protokoll det aktiva 
 eller valfritt     och kommer att anv„ndas utav GE FIL och TA FIL.
 namn.


 PROTOKOLL
 Protokoll 2        Om denna „r bockad, s† „r detta protokoll det aktiva 
 eller valfritt     och kommer att anv„ndas utav GE FIL och TA FIL.
 namn.


 PROTOKOLL
 Protokoll 3        Om denna „r bockad, s† „r detta protokoll det aktiva 
 eller valfritt     och kommer att anv„ndas utav GE FIL och TA FIL.
 namn.


 PROTOKOLL
 Protokoll 4        Om denna „r bockad, s† „r detta protokoll det aktiva 
 eller valfritt     och kommer att anv„ndas utav GE FIL och TA FIL.
 namn.


 PROTOKOLL
 Protokoll 5        Om denna „r bockad, s† „r detta protokoll det aktiva 
 eller valfritt     och kommer att anv„ndas utav GE FIL och TA FIL.
 namn.


 PROTOKOLL
 Ge ASCII fil       Med denna funktion kan du skicka en i f”rv„g skriven
                    textfil till en BBS.  B”rja med att v„lja att skriva
                    brev i BBS:en.  Skriv till vem brevet skall skickas.
                    D„refter En kort beskrivning av brevet p† „mnesraden.
                    N„r BBS:en sedan ger dig en promt att b”rja skriva, s†
                    klickar du p† denna funktion, v„ljer filnamnet f”r den
                    fil du vill s„nda och klickar OK.  Filen kommer d† at
                    s„ndas ut, tecken f”r tecken till modemet.   Har du 
                    Eko samt HALV DUPLEX-eko typ, kommer texten att skrivas
                    ut p† terminal f”nstret.

                    * NOTERA! * ---------------------------------------------
                    Om skickar en Ascii fil till en BBS som anv„nder sig av
                    QuickBBS, kan det vara l„mpligt att ALDRIG ha mer „n 75
                    tecken per rad, detta inkluderar ˇVEN CARRIAGE RETURN!!!
                    Alla BBS:er som har tv† vagnreturer (CARRIAGE RETURN) f”r
                    att f† fram breveditor kommandon, har en egenhet att l”pa
                    amok om man ”verstiger deras antal tecken per rad.
                    ---------------------------------------------------------


 PROTOKOLL
 Parametrar        I denna blankett kan du v„lja om vill s„nda CONTROL-Z
                    f”r att markera ett filslut, detta brukar anv„ndas p†
                    en del BBS-typer, bla MICHTRON.  Anv„nd denna om du inte
                    tror att din fil avslutas med ett CONTROL-Z!

                    Du kan ocks† v„lja om texten du skickar skall ”vers„ttas
                    eller ej, om du har ”vers„ttning p†, kommer de tecken 
                    som du definerat i n†gon av dina *.TRN filer att ”ver-
                    s„ttas.  Detta „r v„ldigt anv„ndbart om du skrivit din
                    text p† ett svenskt TOS, och vill att tecknen skall 
                    synas „ven i en BBS.

                    Du kan „ven v„lja om du vill ta bort radmatning ur text-
                    en du skall skicka, detta kan ibland vara n”dv„ndigt.

                    Som sista alternativ, kan du „ven v„lja att ers„tta en
                    CRLF (Carriage Return + Linefeed) med en SPACE.
                    Detta „r v„l anv„ndbart mot BBS:er typ QuickBBS.



 PROTOKOLL
 Ge Fil             Med denna funktion f†r du upp en filv„ljare f”r att
                    v„lja den fil du vill skicka med det externa protokoll
                    du f”rvalt.  D„refter kommer det externa programmet
                    att exekveras med de parametrar du angett f”r GE FIL.


 PROTOKOLL
 Ta Fil             Med denna funktion f†r du upp en filv„ljare f”r att
                    v„lja den s”kv„g du vill anv„nda f”r de(n) inkommande
                    fil(erna).  D„refter kommer det externa programmet
                    att exekveras med de parametrar du angett f”r TA FIL.

                    OBS! du skall INTE ange n†got filnamn h„r s†vida det
                    inte „r fr†gan om n†gon variant av X-modem!


 EXEKVERA
 Program            H„r kan du definera all de ”vriga externa program som
                    du kan t„nkas vilja anv„nda.

                    F”r att v„lja ett program, klickar du i en av boxarna
                    med ett 'F' bredvid namnen.  Du f†r d† upp en filv„ljare.
                    Nu v„ljer du ut det program du vill anv„mda och 
                    klickar i 'OK' rutan.  Det filnamn du d† har valt,
                    dyker upp p† editeringsraden till h”ger om filv„ljar-
                    rutan.  Detta namn kan givetvis editeras till ”nskat
                    valfritt namn.

                    L„ngst till ned finns en rad f”r parametrar som skall
                    skickas vidare till det anropade programmet.  Detta ska
                    du anv„nda om programmet ifr†ga „r ett TTP/GTP (TOS 
                    Takes Parameters - GEM Takes Parameters) - baserad 
                    applikation.

                    F”r enkelhetens skull finns d„r „ven en box att f”r
                    att enkelt kunna v„lja en s”kv„g f”r de program som
                    kr„ver detta.

                    F”r att starta ett av de invalda programmen, klicka p†
                    namnet f”r programmet.

                    AVSLUTA NEOCOM INNAN
                    Med denna funktion s† avslutas neocom och eventuella
                    filer sparas innan det aktuella programmet exekveras.

                    EXTERNA PROGRAM
                    Denna funktion „r mest „mnad f”r att k”ra ett enstaka
                    program som man inte anv„nder sig av tillr„ckligt ofta
                    f”r att vilja editera in bland de ”vriga program.
                    N„r du klickar p† denna ruta, dyker en filv„ljare upp.
                    N„r du valt ett program, kommer detta att exekveras.


 INSERT TANGENT     Skriva i f”rv„g. (Type ahead)
 --------------
                    INSERT ger dig en dialogbox som kan anv„ndas f”r att du
                    skall kunna skriva in enklare text, som du sedan kan 
                    skicka ut via modemet till det andra modemet.  Detta „r
                    en form av direktediterad Makro.



 AVSLUTNINGSVIS
 --------------

 NeoCom „r varken ett nyb”rjarprogram eller speciellt avancerat program,
 utan hamnar snarast n†gonstans i mellanklassen.
 Det „r mest l„mpat f”r dem som har hyfsad erfarenhet av terminalhantering
 men som inte har behov av en del av de mer extrema funktionerna.
 NeoCom i sitt nuvarande utf”rande ligger d„remot i t„ten f”r en helt ny
 generation terminal program, med funktioner endast till„mpningsbara i
 f”nsterbaserade terminalprogram.  En av de nya till„mpningarna i denna
 version av NeoCom „r den f”r ST:n unika BMI hanteringen.

 BMI
 ---

 BMI st†r f”r 'BBS Menu Interface', och „r en av f”rdelarna med att anv„nda
 f”nsterbaserade terminal program.  Vad BMI g”r „r att, ALL text i ett
 f”nster finns lagrad i ett internt index.  S† NeoCom har ALLA dessa tecken
 lagrade i sig, till du g”r n†got som f”r„ndrar inneh†llet (ger kommando?).

 I och med att alla dessa tecken finns lagrade s† vet NeoCom „ven VAR p† 
 sk„rmen dessa „r placerade och kan s†ledes k„nna av vilken bokstav som 
 befinner sig under musen om du klickar p† v„nster musknapp. Om den hittar
 ett godk„nnt tecken kommer detta att skickas ut via modemet till BBS:en
 som givetvis (f”rhoppningsvis!) reagerar p† detta tecken.  Observera att
 mellanslag INTE r„knas som godk„nda tecken. i ”vrigt godk„nns alla ASCII
 tecken f”rutom kontroll-tecknen.

 F”r att ytterligare f”renkla det hela finns en funktion „ven f”r h”ger
 musknapp.  I terminal l„ge, f†r du d† upp telefonkatalogen, s† att du kan
 sl† ett nummer.  ˇr du d„remot uppkopplad mot en BBS s† f†r du upp en
 blanket med alla dina macros, SAMT fyra andra knappar.  Dessa „r:
 NAMN     (F”r aktuell BBS)
 L™SENORD (F”r aktuell BBS)
 MELLANSLAG
 RETURN

 S† med BMI och denna blanket f”r Macros kan du i stort sett ta dig igenom
 en BBS utan att peta p† tangentbordet (Om du inte skriver brev!).

 De tangentkommandon som finns f”r n„rvarande „r:

 ALT-Z     F”rvalt f”r externt protokoll 1.
 ALT-Y     F”rvalt f”r externt protokoll 2.
 ALT-V Pil NAMN f”r aktuell BBS.
 ALT-H Pil L™SENORD f”r Aktuell BBS.
 CLR/HOME  Rensar f”nstret.
 INSERT    Skriva i f”rv„g (Type ahead)
 F1-F10    Funktions Macron.

    SYSTEM     ALT-H    = Avbryta samtal
               ALT-A    = Svara telefon
               ALT-I    = Information
               HELP     = Hj„lp
          ALT-Q/UNDO    = Avsluta NeoCom

    EDITERA    ALT-M    = Telefonkatalog
               ALT-N    = RS232
               ALT-W    = F”nster
               ALT-L    = Emulering

    EXTRA      ALT-T    = ™vers„ttning p†/av
               ALT-E    = Eko p†/av
               ALT-R    = ¸teruppringning p†/av
               ALT-V    = Video normal/inverterad
               ALT-S    = Ljud p†/av

    BUFFERT    ALT-O    = ™ppna buffert fil
               ALT-C    = Buffertera text

    PROTOKOLL  ALT-1    = Protokoll 1
               ALT-2    = Protokoll 2
               ALT-3    = Protokoll 3
               ALT-4    = Protokoll 4
               ALT-5    = Protokoll 5
               ALT-U    = Ge fil
               ALT-D    = Ta fil

    EXTERNT    ALT-X    = Externa program


 Ang†ende ANSI!
 --------------
 F”r att ANSI emuleringen skall bli s† bra som m”jlig, f”resl†s h„r en rad
 †tg„rder: (G„ller „ven utan ANSI!)

 1. Anv„nd de fonter som medf”ljer i paketet STANSI_F.LZH. med dessa f†r
    du de PC tecken som kan beh”vas f”r att se de korrekta tecknen.
 2. Anv„nd TURBOCTS eller likv„rdigt program (SERFIXxx), och st„ll in 
    modemet f”r CTS/RTS om du har ett h”ghastighetsmodem.
 3. Anv„nd NVDI eller n†gon annan sk„rmuppsnabbare, detta kan g”ra att 
    NeoCom uppdaterar sk„rmen MYCKET snabbare! (Detta g„ller „ven om du
    anv„nder ASCII eller VT-52!)






 Aktuell version av NEOCOM kommer att finnas tillg„nglig f”r att h„mta
 p† BURNING CHROME BBS - 08/626 88 86  14400Bps  ”ppet 24t/dygn.

 Denna textmanual kommer „ven att uppdateras med j„mna mellanrum.

 Ha det bra, och t„nk p† telefonr„kningen!

 Ett stort tack till alla som betatestat och rapporterat buggar.
 Ni vet vilka ni „r.


 Michael Lundgren
 Griffon SoftWare
 Gillbostr†ket 55
 191 76 Sollentuna
 Sverige

 Burning Chrome BBS
 08-626 88 86

 -- SLUT DOKUMENT --
