SCOOTER ANVŽNDARE

Har ni haft problem med Scooter PCB ??? Programmet sp†rar ur ibland
pga att ett crackfel finns ... (Eller „r det bara min maskin som strular?)

Felet som jag har haft „r att efter en best„md tid s† kollar programmet
vissa parametrar, vad det „r vette fan, (k„llkoden blir n„stan 3Mb), men
genom att tvinga programmet att skippa den d„r kollen har jag
"PCB:at" i timmar utan att n†got fel uppst†tt (peppar peppar) !!!

S† har skall ni g”ra:

Anv„nd "DISKDOC.PRG" (klart b„sta editor) och "g† ”ver" till Hex-visning

S”k efter hexstr„ng : 0C AD 00 00 72 1E 8E
eller g† till sektor 68, rad 150

Ers„tt 0C AD med 4E 75 <- RTS f”r er som inte vet...

S† var det klart!!
