                  README.1ST DOKUMENT TILL SONDER.FKT


Detta lilla till„ggs program anv„nds d† man vill ha en "L™DMASK". Ni som 
inte vet vad en l”dmask „r, beh”ver inte anv„nda detta program. Men bara 
f”r att jag ska vara sn„ll s† ska jag f”rklara vad en L”dmask „r f”r 
n†got:

En L”dmask anv„nds d† man ska trycka ett skyddande lager med f„rg ”ver 
ledarna (S† kallat Gr”nlack) d† man inte vill ha denna f„rg i h†len 
eller p† l”d paddarna s† m†ste man ha en mask att g† efter, den sk 
L”dmasken.

Programmet m†ste ligga i en AUTO folder f”r att startas, det syns inget 
av detta program vid Desktop, utan man m†ste starta PCB LAYOUT, 
programmet kommer att ligga under en ny Meny l„ngst upp till h”ger p† 
sk”rmen. Och ni m†ste ha minst 1M minne.

                                  RK90

