- Heretic v 0.23 pour Atari

Il est base sur les sources DOS de Heretic, disponible sur le site ftp de
Ravensoft.

- Machine :

	Atari Falcon 030
	Atari TT
	Clones Atari avec un mode video 320x200x8 bits ou superieur

- Parametres :

	-pixelinv	Permuter les octets des pixels TrueColour
	-devparm	Afficher le nombre de 'tics' (1/35eme de seconde)
	-zoomscreen	Zoome l'affichage pour remplir l'ecran

	-videomode <n>	(xbios) Pour choisir un mode video
	-novavdi	(vdi)	Force le mode 15 bits si votre pilote VDI est
				bogue et repond 16 bits pour un mode 15 bits.
	-nofastblit	(vdi)	Alloue le buffer VDI en ST-Ram au lieu de
				la Fast-Ram

	-keyboard <param>	param =	ikbd,bios,off
	-mouse <param>		param = ikbd,off
	-joystick <param>	param = ikbd,off
	-joypad <param>		param = on,off
	-sound <param>		param = dma8,off
	-video <param>		param = xbios,vdi,off

	ikbd:		Routine sous interruption Ikbd-6301 pour Atari Falcon/TT
	bios:		Routines Bios/Gemdos pour lire les touches.
	dma8:		Routine sonore sous interruption Timer A pour Atari Falcon/TT
	joypad on:	Utiliser le joypad sur Atari Falcon
	xbios:		Affichage Xbios pour Atari Falcon/TT
	vdi:		Affichage VDI pour tous les Atari et clones

- Les WAD que vous pouvez utiliser :
					Taille du fichier teste
	HERETIC1.WAD	HERETIC demo		 5 120 920
	HERERTIC.WAD	HERETIC complet		11 095 516

- Controle :

	- Dans les menus :

	Esc		  Pour revenir au menu precedent
	Return/Espace	: Pour valider une option dans un menu
	Haut/Bas	: Pour se deplacer dans les menus
	Gauche/Droite	: Pour changer une option (on/off ou position curseur)
	
	- Clavier :

	Esc		: Pour afficher le menu principal
	F1		: Aide
	F2		: Sauver une partie
	F3		: Charger une partie
	F4		: Menu son
	F5		: Details haut/bas
	F6		: Sauvegarde rapide
	F7		: Fin du jeu
	F8		: Afficher messages oui/non
	F9		: Chargement rapide
	F10		: Quitter
	Shift		: accelerateur
	Tab		: Afficher la carte
	Alternate	: Pour se deplacer sans tourner
	Control		: Pour tirer
	Espace		: Activation (porte, interrupteur, etc...)
	1-4		: Choix de l'arme si disponible

	- Pave fleches :

	fleches : deplacement avant/arriere/gauche/droite
	Help	: Gamma correction

	- Pavé numérique :

	/ : Inventaire gauche
	* : Inventaire droite

	- Mapping des touches PC <-> Atari
	F11	<->	Help		Gamma correction
	F12	<->	Undo
	Insert	<->	Keypad 7	Voler plus bas
	Home	<->	Keypad 8	Atterrir
	PgUp	<->	Keypad 9	Voler plus haut
	Delete	<->	Keypad 4	Regarder en haut
	End	<->	Keypad 5	Regarder au centre
	PgDn	<->	Keypad 6	Regarder en bas

	- Souris :

	Gauche : avancer
	Droite : tirer

	- Joystick :

	Bouton : tirer

	- Joypad :

	Option	: Menu
	Pause	: Pause
	A	: Deplacement lateral
	B	: Tirer
	C	: Actionner
	1,2,3	: Arme 1,2,3
	5	: Armes 4
	*,0,#	: Armes 5,6,7
	7,X	: Courir
	8,Y	: Valider
	9,Z	: Carte
	4,L	: Se deplacer sur la gauche
	6,R	: Se deplacer sur la droite
	Son DMA 8 bits (Falcon et TT).


Patrice Mandin				17/12/1999

E-mail:	pmandin@caramail.com
Web:	http://www.multimania.com/pmandin
