MAXIDISK vom 'ST-Computer'-Public-Domain-Service

MAXIDISK.PRG ist eine resetfeste Ramdisk, die ihre Dateien kompri-
miert  abspeichert.  Dadurch  kann man zum Beispiel in  einer  500 
Kbyte  Ramdisk  ca. 750 Kbyte  speichern.  In  guenstigen  Faellen 
laesst sich bis zu 1 MByte unterbringen.

Installation des Programmes:

MAXIDISK.TOS  sollte sich beim Systemstart im  AUTO-Ordner  befin-
den.  Der Programmname ist in diesem Fall auf MAXIDISK.PRG umzube-
nennen.  Sollten Sie nach einem RESET vergessen haben,  eine  Dis-
kette  mit  der im AUTO-Ordner enthaltenen MAXIDISK  eingelegt  zu 
haben, so genuegt es, nachtraeglich MAXIDISK.PRG aufzurufen.

Um auf die Ramdisk zugreifen zu koennen,  muss auf dem GEM-DESKTOP 
ein entsprechendes Laufwerk angemeldet werden.

MAXIDISK.INF  ist eine Textdatei,  die zum  automatischen  Instal-
lieren der Ramdisk dient. Ist diese Datei vorhanden, so werden aus 
Ihr folgende  Informationen bezogen  (in Reihenfolge): die Groesse 
der Ramdisk,  der Laufwerkskennung  und Programme,  die bei  einem 
Kaltstart nach dem Installieren der Ramdisk aufgerufen werden sol-
len.

Hilfsprogramme:

COPY.TTP ist ein Programm,  was normalerweise dafuer benutzt wird, 
um  die Ramdisk nach einem Kaltstart automatisch mit  einigen  Da-
teien zu fuellen. Als Parameter sind der Quell- und der Zielordner 
anzugeben.

SET_TIME.TOS dient zum Stellen der Systemzeit.

Zu  den beiden Programmen COPY.TTP und SET_TIME.TOS sind die  'C'-
Quelltexte beifuegt.

In  dem MAXIDISK.INF Beispiel wird die Ramdisk mit 500  Kbyte  als 
Laufwerk D installiert,  danach der Inhalt des Ordners COPY in die 
Ramdisk kopiert und zum Schluss das Programm SET_TIME.TOS aufgeru-
fen.

Autor: Max Boehm, Im Engelbrauck 5, 4670 Luenen
