#define T0OBJ 0
#define T1OBJ 7
#define FREEBB 0
#define FREEIMG 0
#define FREESTR 13

BYTE *rs_strings[] = {
"Select Driver",
"",
"",
"EFFECTIVE WHEN THE DRIVER IS LOADED",
"",
"",
"EXIT",
" FSM Printer Configuration ",
"",
"",
"SCANNING FOR FSM DRIVERS...",
"",
""};

LONG rs_frstr[] = {
0};

BITBLK rs_bitblk[] = {
0};

LONG rs_frimg[] = {
0};

ICONBLK rs_iconblk[] = {
0};

TEDINFO rs_tedinfo[] = {
0L, 1L, 2L, 3, 6, 2, 0x1180, 0x0, -1, 14,1,
3L, 4L, 5L, 5, 6, 0, 0x1180, 0x0, -1, 36,1,
7L, 8L, 9L, 3, 6, 2, 0x1181, 0x0, 2, 28,1,
10L, 11L, 12L, 3, 6, 0, 0x1180, 0x0, -1, 28,1};

OBJECT rs_object[] = {
-1, 1, 6, G_BOX, NONE, NORMAL, 0x1141L, 0,0, 32,11,
4, 2, 3, G_BOX, NONE, NORMAL, 0xFF1100L, 1281,2306, 1564,516,
3, -1, -1, G_BOXTEXT, TOUCHEXIT, SHADOWED, 0x0L, 769,1, 26,1,
1, -1, -1, G_TEXT, NONE, NORMAL, 0x1L, 513,515, 538,1536,
6, 5, 5, G_BOX, NONE, NORMAL, 0xFF1100L, 1281,1287, 1564,514,
4, -1, -1, G_BUTTON, 0x7, NORMAL, 0x6L, 778,2304, 8,1,
0, -1, -1, G_BOXTEXT, LASTOB, OUTLINED, 0x2L, 1793,2304, 540,1025,
-1, 1, 1, G_BOX, NONE, OUTLINED, 0x21100L, 0,0, 545,3585,
0, -1, -1, G_TEXT, LASTOB, NORMAL, 0x3L, 3,1792, 539,257};

LONG rs_trindex[] = {
0L,
7L};

struct foobar {
	WORD	dummy;
	WORD	*image;
	} rs_imdope[] = {
0};

#define NUM_STRINGS 13
#define NUM_FRSTR 0
#define NUM_IMAGES 0
#define NUM_BB 0
#define NUM_FRIMG 0
#define NUM_IB 0
#define NUM_TI 4
#define NUM_OBS 9
#define NUM_TREE 2

BYTE pname[] = "USA.RSC";";image;
	} rs_imdope[] = {
0};

#define NUM_STRINGS 19
#define NUM_FRSTR 0
#define NUM_IMAGES 0
#define NUM_BB 0
#define NUM_FRIMG 0
#define NUM_IB 0
#define NUM_TI 5
#define NUM_OBS 12
#define NUM_TREE 1

BYTE pname[] = "USA.RSC";