Table des matiàres

### EB Model 3, version 3.30a.

.Et oui, 3.30a. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je m'étais promis de ne passer à la 3.30 qu'à partir du moment ou EB Model 3 serait capable de calculer les C.S.G. directement dans le modeleur.
.C'est fait. Et contrairement à ce que j'ai pu écrire avant c'est grâce aux routines de REVERDY Philippe que j'ai pu réussir.
.Enfin, réussir est un bien grand mot. Pour le moment cela fonctionne plus ou moin bien, mais cela commence franchement à prendre forme.
. Toujours plus...XtendTOS devient de plus en plus puissant et EB Model 3 en profite pour aller de plus en plus vite...Et ce n'est pas fini....Alors merci qui ?
MERCI LOIC SEBALD
.Pour plaire à monsieur Frédéric BOUDET, j'ai fini par ajouter au module de sauvegarde GEM une option 3D qui permet de sauver la vue 3D filare dans un fichier GEM 2D. Alors, Fred, t'es content ? Tu pourras faire de beaux import dans CALAMUS maintenant non ?

Table des matières