
   Softjee Bclock
   --------------

L'auteur de Digital Tracker et Digital Home Studio distribue aussi la 
Bclock,  horloge externe permettant d'obtenir les frequences 44.1 Khz 
et 48 Khz, de r‚f‚rences sur le format CD et le format DAT.

De notre envoy‚ sp‚cial:

LA BCLOCK - con‡ue et fabriqu‚e par SoftJee

Un  argument  majeur d'Atari pour la vente du Falcon ‚tait la qualit‚ 
de  traitement  d'‚chantillons  sonores.  A cette  ‚poque, on restait 
sans  voix devant les caract‚ristiques audio de ladite b‚bˆte. Pensez 
donc,  une  qualit‚ de 16 bits, 49.1 kHz, c'‚tait encore mieux que le 
CD ou  mˆme  le DAT ! Seulement voil…, le Falcon peut faire mieux que 
le CD  et le DAT, il peut accessoirement faire moins bien, mais il ne 
peut  pas  faire pareil. Autrement dit, la possibilit‚ de traiter des 
‚chantillons  sonores directement aux fr‚quences d'enregistrement des 
deux types de sources sonores cit‚es (CD et DAT, pour ceux qui ont du 
mal … suivre)  manquait cruellement aux Falconistes, … moins de payer 
une  fortune  pour  des  interfaces  FDI  et  autres  S/PDIF qui leur 
permettaient (entre autres) de faire tourner leur circuit sonore … la 
bonne fr‚quence.

Falconistes, r‚jouissez-vous, car cette situation a chang‚, il existe 
d‚sormais  la  BCLOCK. Sous ce nom tout droit  venu du fin fond de la 
technologie  ‚lectronique,  se  cache un petit boŒtier qui se branche 
sur  le  port  DSP  du  Falcon,  et  lui permet enfin de profiter des 
fameuses  fr‚quences audio ® standard ¯. L'ensemble de l'‚lectronique 
de l'appareil  tient dans un boŒtier de connecteur, ce qui repr‚sente 
une performance  appr‚ciable, ‚tant donn‚ la petitesse dudit boŒtier, 
et la taille des composants ‚lectroniques n‚cessaires. En effet, deux 
quartz  et  deux  circuits logiques (au format CMS, tout de mˆme) ont 
‚t‚ n‚cessaires pour la r‚alisation de ce montage.

Passons  du  c“t‚  du logiciel, qui tient en un CPX de configuration, 
n‚cessaire uniquement si les logiciels que  vous utilisez ne sont pas 
pr‚vus  pour  exploiter des fr‚quences externes, ou s'ils ne sont pas 
capables de s‚lectionner eux-mˆmes la fr‚quence d‚sir‚e. En effet, la 
BCLOCK  est  exploit‚e  par tous les logiciels supportant une horloge 
audio externe, comme Dirty Sound Studio (coucou C‚dric !), Winrec, et 
bien  ‚ videmment tous les logiciels de SoftJee, c'est-…-dire Digital 
Tracker  et  Digital  Home  Studio.  Cette  liste  ne  se voulant pas 
exhaustive,  vous  trouverez  vous- mˆ me les logiciels manquant … la 
liste... Pour en revenir au CPX, la seule chose … dire c'est qu'aussi 
rudimentaire  ( 2   boutons  seulement  ! )  qu'il  soit,  il remplit 
correctement   sa   fonction, c'est-…-dire forcer le circuit audio du 
Falcon … la fr‚quence d‚sir‚e.

J'ai  achet‚  cette  carte au salon, sur le stand de SoftJee, pour la 
somme  de  300 F,  ce qui me paraŒt convenable,  ‚tant donn‚ l'effort 
d'optimisation  qui  a ‚t‚  consenti  pour la r‚alisation de ce petit 
boŒtier.  Si  vous  pestez  depuis des lustres sur l'impossibilit‚ de 
jouer en ® Hard ¯  des  ‚chantillons r‚cup‚r‚s depuis un CD audio, ou 
bien  r‚cup‚r‚s  du DAT du dernier enregistrement en studio du groupe 
de votre petit frŠre, la BCLOCK est faite pour vous.

Zerkman / Trisomic Development
contact : zerkman@rtel.fr

                         --------------------

Pour plus de renseignements sur la Bclock:

		SoftJee
		47200 Longueville
		Tel/Fax: 05.53.83.64.67
		http://wwwperso.hol.fr/~softjee/
		softjee@hol.fr
