# Die Ersatzteilnummern des FALCON030

C103803-001 = IC LM386 Audio Operationsverstärker (U22/U23) C302900-001 = IC LM387 (U21) C302096-001 = Ajax Floppydiskcontroller (U20) C302799-022 = YM3439 Soundchip (U17) C302829-001 = IC Custom Chip Videl (U34) C302995-001 = IC Custom Chip Combel (U56) C302996-001 = IC Custom Chip SoundDMA (U36) C303001-001 = 68LC030 CPU (Aufdruck (M) Motorola-Zeichen, SC414230FE16) (U55) C303002-001 = DSP 56001 (SSP4240220FJ33 (U38) C303003-001 = Crystal Codec (CS4216-KL EP) (U28) = ITT Codec (ASCO 2300, G001006.007, 3044'12) C303004-001 = DSP SRAM 32K*8 (Alliance AS7C256-25JL) (U45/U49/U53) = DSP SRAM 32k*8 (MCM6206JC25) C302830-001 = GAL16V8-12 ECLK (U67) C302831-001 = GAL16V8-12 UDS/LDS (U62) C302832-001 = GAL16V8-12 DSACK (U63) C302833-001 = GAL16V8-12 AS/BG (U68) C302834-001 = GAL20V8-12 DSP (U44) C302897-001 = 53C80 SCSI-Chip, Fa. Logic (U7) C302824-001 = STV8438 (DAC) (U30) = 27C4096; 44 Pin PLCC-Prom (Fa. TI) für TOS 4.0x = TMP27PC240-12FNL (TI); HN27C4096CC-12 (Fa. Hitachi) 68901 MFP = MFP-Chip 44Pin PLCC-Ausführung (U31) EF6850P = 68B50 ACIA (Fa. Signetics-Thomson) (U24/52) Z8530 = Z85C30 SCC-Chip für RS232 und LAN (U13) MK48T87B-24 = RealTimeClock + NV RAM (Fa. Signetics-Thomson) (U64) MCCS146818BM = RealTimeClock + NV RAM (Fa. Motorola) (U64) DS1287 = RealTimeClock + NV RAM (Fa. Dallas) (U64) CA401292-001 = Ramcard mit 1MB CA401292-002 = Ramcard mit 4MB (C302763-001) C401294-001 = Ramcard mit 14/16MB C302096-001A = Ajax (Produziert bei Toshiba), DD/HD/ED-fähig (U20) C302434-001A = Ajax (Produziert bei National), DD/HD/ED-fähig (U20) C303073-001 = Floppy Drive EPSON SMD-340 (DD/HD-fähig) C302866-001 = Power Supply Unit / Netzteil 117V AC C302867-001 = Power Supply Unit / Netzteil 220V AC C100186 = HF Modulator C303109-001 = CA401346-001 Monitoradapter VGA-Monitor C303108-001 = CA401345-001 Monitoradapter SC/SM-Monitor C070122-002 = Keyboardprozessor C070777-002 = Keyboard Germany CA401297-003 = Keyboard QWERTY - UK CA401369-005 = Keyboard QWERTZU - GER CA401297-006 = Keyboard QWERTY - Italy CA401297-004 = Keyboard AZERTY - FRA C302883 = 12 Volt Lüfter C302774-002 = Bottom Cover Falcon PAL B CA401280-001 = Top Cover Falcon C320779 = Metallabschirmung C070012 = Gummifüße C302782-001 = Lautsprecher mit 8 Ohm und 0.5 Watt C301781 = Lautsprecheranschlußkabel mit Buchse C100185 = HF Modulator PAL I CA401143-001 = 44 poliges IDE Flachbandkabel CA401332-003 = PCB Falcon PAL B CA401332-002 = PCB Falcon PAL I = Seagate ST9077A 2,5 Zoll Internal IDE-Harddiskdrive (60MB, 16ms, 32KB Cache, = Seagate ST9080A 2,5 Zoll Internal IDE-Harddiskdrive (61MB, 16ms, 32KB Cache, 4 Heads, 823 Cylinder, 38 SpT) = Conner CP2044 - Falcon Prototyp only! (42.6MB, 19ms, 4 Heads, 548 Cylinder) = Conner CP2064 2,5 Zoll Internal IDE-Harddiskdrive (61MB, 4 Heads, 823 Cylinder, 38 SpT) = Conner CP2088 2,5 Zoll Internal IDE-Harddiskdrive (81.3MB, 19ms, 8 Heads, 548 Cylinder, 38 SpT) = Toshiba MK1522FCV 2,5 Zoll Internal IDE-Harddiskdrive (120MB, 15ms, 8 Heads, 812 Cylinder, 38 SpT) Die verschiedenen Anschlußmöglichkeiten des Atari- Falcon -030 J2 = Modem 2 (SCC-Chip) J3 = LAN Port (SCC-Chip) J4 = Centronicsbuchse J5 = Monitorbuchse J6 = SCSI Buchse J7 = Mikrofoneingang J8 = Kopfhörer-, Lautsprecherausgang J9 = DSP-Port J10 = Midi Out Buchse J11 = Midi In Buchse J12 = Anschluß für internen Lautsprecher J13 = Romportbuchse J14 = Netzteilanschluß J15 = Spannungsversorgung für interne Floppy J16 = Stiftleiste für Expansion Bus (50 pol) J17 = Stiftleiste für Ramkarte (50 pol) J18 = Tastaturanschluß J19 = Paddle Port B J20 = Stiftleiste für Expansion Bus (30 pol) J21 = Stiftleiste für Ramkarte (30 pol) J22 = Ventilatoranschluß J23 = Paddle Port A P6 = IDE Interface U32 = Stiftleiste für Anschluß der internen Floppy P1 = Widerstandsarray (SCSI-Terminierung) P2 = Widerstandsarray (SCSI-Terminierung) P3 = Widerstandsarray (SCSI-Terminierung) Was ich noch sagen wollte :-) Gegen 19.15 Uhr gibt es auf Kabel 1 die Serie M.A.S.H, empfehlenswert!