Die Technischen Daten des Atari Falcon-030 Prozessor 68LC030 mit 16Mhz und je 256 Byte Cache (Daten und Instruktionen) optional dazu eine 68881 oder 68882 FPU mit 16Mhz Einen SCC Chip der Firma Zilog welcher sowohl den LAN als auch den Seriellen Port (Modem 2) mit einer Geschwindigkeit von maximal 230.400 Bit pro Sekunde bedient. Eine Parallelschnittstelle (erweitert gegenüber der ST-Serie) Einen SCSI 2 Anschluß mit einer Datenübertragungsrate von knapp 2 Megabyte pro Sekunde, wobei das TOS 4.0x in egal welcher Version keine ID benutzt. Ein 3,5mm Klinkenbuchsen Ein- und Ausgang für Audio, welcher leider einen Bassbooster für Kopfhörer und dadurch einen extrem schiefen Frequenzgang hat. Zum Glück kann man den Bass-booster (+6db) am Kopfhörer-ausgang des Falcon030 recht einfach unschädlich machen: Die Kondensatoren C95, C90 auf der Unterseite der Platine entfernen und dafür eine Brücke setzen, das reicht vollkommen aus, habe ich selbst ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Weiterhin kann der Falcon030 nur mittels eines Adapterkabels an die heimische Stereoanlage ange-schlossen werden, weil der Eingang nur für Mikrofone gedacht ist. In der Zuleitung/Anschlußleitung des Mikrofoneinganges müssen unbedingt in jeden Kanal ein 220 Kiloohm Widerstand (Reihenwiderstand) eingelötet werden, damit Übersteuer-ungen und damit Schäden am Computer vermieden werden. Und jetzt noch die genauen Pegelwerte und die Impedanzen der Falcon030 Audioanschlüsse (aus der Servicedoku übernommen): |  | Stereo Headphone Jack The output port is a voltage with a peak voltage level of 3V, and an RMS level of 2V. Ist is designed for a peak load of 0.25W; this means that the load should have an impedance greater than 32 Ohm Stereo Microphone Jack The effective impedance of the microphone port is: 2.15 K Ohm, 0 Hz - 30 Hz; 1.77 K Ohm, 30 Hz - 900 KHz; 0.00 Ohm, >900KHz Einen DSP Port zum Anschluß von externen Wandlern für Audio-anwendungen, etc. 2 5 polige Midi Buchsen zum Anschluß an Keyboards, etc. Einen TV-Modulator zum Anschluß an einen Fernseher mit 50 bzw 60 Herz Bildwiederholfrequenz Einen Monitoranschluß für zwei Adapter (RGB, SM124 kompatibel und VGA) ST Computer kompatibles RAM mit bis zu 14 Megabyte Größe, ab $E00000 liegt das TOS 4.0x Einen Erweiterungsport vor dem Netzteil mit 576KB freien Adreß-raum, der leider zu nix kompatibel ist/war Platz für eine 2,5 Zoll IDE Festplatte mit voller Bauhöhe (19mm) und maximaler Datenübertragungsrate von rund 2.5 Megabyte pro Sekunde Ein 1,44 MB Diskettenlaufwerk und gerüsteter Platinenhardware für ED-Betrieb (2,88MB) Zwei 15 polige Anschlüße für Joysticks und oder Paddles, dazu noch die 9 poligen Steckverbinder für die Maus und zwei Joysticks Die Ersatzteilnummern des FALCON

FALCON 030 2/2