Optimale DOS-Kompatibilität mit HDDRIVER

Ab sofort erhältlich ist die neue Version 6.2 des Fest- und Wechselplatten-Treibers HDDRIVER. HDDRIVER bietet zusammen mit den mitgelieferten Tools einen einzigartigen Funktionsumfang. So lassen sich auf dem Atari DOS-kompatible Medien einrichten, deren Partitionsgröße die bisher übliche Maximal- kapazität von 32 MByte überschreiten darf. (Um solche Medien auf dem Atari verwenden zu können, ist MagiC 5 oder Big-DOS von Rainer Seitel erforderlich. Big-DOS befindet sich auf der HDDRIVER-Treiberdiskette.) Natürlich erkennt HDDRIVER auch DOS- kompatible Medien, die auf IBM-kompatiblen PCs formatiert wurden. Probleme beim Austausch großer Datenmengen zwischen Atari und PC gehören damit der Vergangenheit an. Pro Partition ist je nach TOS-Version eine Maximalgröße von bis zu 2 GByte erlaubt. Unter MagiC 5 unterstützt HDDRIVER nicht blockierende DMA-Übertragungen, d. h. Hintergrund-Anwendungen laufen während der Datenübertragung weiter. Außerdem lassen sich ab MagiC 3 bis zu 23 Festplatten-Partitionen ohne Einschränkungen nutzen, zusammen mit Big-DOS sogar bis zu 29 Partitionen. ZIP- und JAZ-Laufwerke erfahren durch HDDRIVER eine besondere Unterstützung. Die speziellen Schreib- und Leseschutz- Einstellungen dieser Geräte lassen sich mit oder ohne Passwort konfigurieren. Selbstverständlich ist HDDRIVER AHDI-kompatibel und erfüllt zusätzlich die XHDI-Spezifikation 1.26 in vollem Umfang. Standard-Funktionen wie Booten von beliebigen Partitionen, Schreibschutz auf Software-Basis, automatisches Parken oder Bus-Arbitrierung seien hier nur am Rande erwähnt. Durch die eingebaute Fehlerstatistik lassen sich jederzeit Informationen über fehlgeschlagene Zugriffe abrufen. Am SCSI-Bus sorgen der eingebaute Paritycheck und das optionale Verify für optimale Datensicherheit. HDDRIVER unterstützt beliebige Laufwerke an der ACSI, SCSI- und IDE- Schnittstelle, sei es eine Festplatte (auch SCSI-2 und EIDE), ein MOD, PD, ZIP, JAZ etc. In Verbindung mit einem ICD-kompatiblen Hostadapter (z. B. LINK96) lassen sich am ACSI-Bus Platten mit einer Kapazität von mehr als einem GByte nutzen. |  | Der "Fast ACSI"-Übertragungsmodus führt zu besonders hohen Übertragungsraten bei SCSI-Platten. Auch am Falcon profitiert man von der verglichen mit AHDI hohen Geschwindigkeit von HDDRIVER. Ferner werden Medien mit einer physikalischen Sektorgröße von mehr als 512 Bytes unterstützt. HDDRIVER 6.2 mit deutschem Handbuch gibt es für 53,- (Ausland: 55,-) direkt beim Autor: Uwe Seimet Lüdersstraße 4 D-76275 Ettlingen e-mail: us@bruker.de, Uwe Seimet @ KA2 Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie Lieferung auf einer HD- oder DD-Diskette wünschen. HDDRIVER-Anwender erhalten das Upgrade zu den im README auf der Treiberdiskette aufgeführten Konditionen. Anwender, die HDDRIVER zusammen mit DISKUS erworben haben, erhalten das Upgrade (nur HDDRIVER, ohne DISKUS!) unter Einsendung der DISKUS- Originaldiskette und einer Upgrade-Gebühr an die oben angegebene Adresse. Dabei gelten folgende Konditionen für die Upgrade-Gebühr: HDDRIVER 6.x auf 6.2: 10,- HDDRIVER 5.x auf 6.2: 15,- HDDRIVER 4.x auf 6.2: 25,- (inkl. Handbuch) HDDRIVER 3.x und älter auf 6.2: 30,- (inkl. Handbuch) Das Upgrade kann auch zusammen mit der aktuellen DISKUS-Version von CCD bezogen werden, bitte die Upgrade-Konditionen dort erfragen. Eine eingeschränkte Demoversion sowie weitere Informationen zu HDDRIVER befinden sich auf der beiliegenden CD und sind außerdem im Internet verfügbar: FTP Server

Aktuelles 2/3