Geräte an DMA-Adaptern am ACSI-Port: Im allgemeinen besitzen die Hostadapter eine Terminierung. Damit sollte der Hostadapter am einen Ende des Kabels angeschlossen werden, und am letzten angeschlossenen Gerät ein Terminator. Einige Hostadapter haben keine Terminatoren, daher sollten sie irgendwo in der Mitte des Kabels liegen, und die Geräte an den Enden sollten terminiert sein. Der GE-V ist ein solcher Adapter. 2. Kontrolle der Terminatorversorgung Die Terminatoren müssen mit Strom versorgt werden, damit sie korrekt funktionieren. Dazu wird auf einer Leitung des SCSI- Busses eine Spannung von knapp 5V geliefert (5V abzüglich einer Diodenspannung). Auf einem SCSI-Bus muß daher unbedingt mindestenes ein Gerät eingeschaltet sein, und TERMPOWER liefern. Bei einigen Geräten kann per Jumper eingestellt werden, ob TERMPOWER geliefert werden soll. Zur Kontrolle können Sie einfach die Spannung zwischen Pin 26 und Pin 1 am SCSI-Bus messen. Dort sollten knapp 5V anliegen. Beim Atari TT liefert der externe SCSI-Anschluß keine TERMPOWER. Wenn sie an dem externen SCSI-Anschluß Geräte anschließen, so muß mindestens ein Gerät TERMPOWER liefern. Alternativ dazu können Sie an Ihrem TT auch TERMPOWER für den externen Anschluß nachrüsten. Dazu lötet man einfach an Pin 25 der SCSI-Buchse eine Sicherung mit 1 Ampere und eine Diode zu einer beliebigen Stelle mit 5 Volt. 3. Hostapter und SCSI-Gerät Es gibt immer wieder Fälle, in denen ein Hostadapter nicht mit einem bestimmten SCSI-Gerät arbeitet. Diese Inkompatibilitäten liegen an den Hostadaptern und können nur durch ein Update des Hostdapters oder einen anderen Hostadapter behoben werden. Einige Beispiele, bei denen es Probleme gab: ALIA mit GAL-Versionen unter 2.3/4.3 arbeitet nicht mit Tandberg TDC 3620 |  | Hard&Soft vantage1 arbeitet nicht mit Tandberg TDC 3660, zumindest ein Fall ist davon bekannt. Wenden Sie sich bei derartigen Problemen am besten an den Hersteller des Host- adapters, ob es neuere GAL-Versionen gibt, bei denen dieses Problem eventuell nicht auftritt. 4. Die Spannungsversorgung Es ist zwar selten, aber es gibt SCSI-Geräte die getrennte Kreise für 5 und 12 Volt haben. Bei solchen Geräten müssen unbedingt beide Masseanschlüsse am Versorgungs- stecker angeschlossen sein. Dies ist z.B. beim HP-DAT so, wenn nur ein Masseanschluß verbunden ist, funktioniert das Gerät nicht. 1.8 Zusammenfassung Das waren die wichtigsten Grundlagen zum Verständnis des Ablaufes auf dem SCSI-Bus. Wie man sieht, ist das relativ einfach und kaum kompliziert. Hat man erst mal den grundsätzlichen Ablauf auf dem SCSI-Bus erkannt, so ist es auch kein weiteres Problem die Leistungsfähigkeit des SCSI-Bus zu überschauen. Betrachtet man Festplatten jedoch als reinen Datenspeicher und hat man mit Streamer, CD-Brenner, Scanner und ähnlichem nichts zu tun, so kann man sich das natürlich sparen (wie man in der DOSenwelt ja sehen kann), aber wenn man etwas mehr macht, als nur mal eben auf eine Festplatte zuzugreifen, dann lohnt es sich wirklich sehr, mit SCSI zu arbeiten. Wer weiteres Interesse hat, sollte sich mal mit der SCSI-Norm auseinandersetzen. Sie ist öffentlich erhältlich und steht auch als Hypertext für ST-Guide zur Verfügung.

SCSI - Enträtselt 8/8