| Es ist sicherlich die 1001 Beschreibung einer passenden Jaguar-Kabelverbindung. Diese Anleitung dient zum Herstellen einer mechanisch sicheren Verbindung zwischen dem Atari-Jaguar und einem Scart-TV. Alle Pinbelegungen und Bescheibungen kann man in den verschiedensten Veröffentlichungen (auch aus der sehr guten JAGUAR.FAQ) herauslesen, welche fast jeden Monat erneut im Internet erscheinen. Es kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die durch den Nachbau entstanden sind. Diese Anleitung gibt das wieder, was bei mir seit langer Zeit korrekt und sehr zufriedenstellend arbeitet. Das damals mit dem JAGUAR gelieferte Flachbandkabel hat ja leider nicht funktioniert.. Robert Schaffner robscha@data.rhein-main.de Der Jaguar Videoport - 12 / 12
|  | # 98