    Die Pinbelegung meines eigenen Scart-Kabels
    Jaguar OUT   Euro-Scart IN     Signal
    ---------------------------------------------------
    1A      -----     6            Audio Links
    1B      -----     2            Audio Rechts
    2A/2B   -----     4            Audio GND     ---|
    4B      -----    15            Rot IN           |
    5A      -----     7            Blau IN          |-- Kabel-
    7A      -----    11            Grün IN          |   schirm
    10B     -----    17            Video GND     ---|
    11B     -----    20            Composit Video
    11A     -----     8            Schaltspannung (ab +8V)
    8A      -----    16            Video Sync. ***
    ---------------------------------------------------
*** Pin 16 bleibt bei mir weiterhin unbeschaltet, da das bei meinen beiden TV-Geräten so nicht funktioniert. Auch wenn die ST-Computer das mal so als "Korrektur" abgedruckt hatte - es funktioniert so an zwei verschiedenen Geräten nicht! Beide Geräte haben Pin 8 (Schaltspannung) und Pin 16 (Video Sync.) mit jeweils einer Diodenschaltung verknüpft (Wired OR). Das war auch so aus den Schalplänen beider Geräte zu entnehmen.
                    1N4148 (Diode)

    Scart Pin 8   ->|-------+

                            |

    Scart Pin 16  ->|-------+

                            |-->  Scart-Logik im TV-Gerät
Der Jaguar Videoport - 7 / 12
|  | # 93