| (Großes Bild) Hier nun meine eigene Pinbelegung für ein Kabel, das ich selbst an meinem JAGUAR verwende. Das Kabel ermöglicht eine R,G,B oder eine Composit-Darstellung an Geräten, welche einen Euro-Scartanschluß besitzen. Auch die Schaltspannung zum korrekten Umschalten eines TV-Gerätes auf Signaleingabe per Scart, wurde hier mit realisiert. Die Pinbelegung können Sie aus untenstehender Tabelle entnehmen. Note: Eine Reparatur der Konsole, die durch einen unsachgemäßen Anschluß von TV-Geräten oder Bildschirmen zerstört wurde, kann den aktuellen Kaufpreis dieser Konsole leicht um das Doppelte übersteigen! Selbstredend werden für diese Kabelbelegung nicht alle Signale benötigt, die der JAGUAR zur Verfügung stellt. Beim Anlöten an einen Scartstecker sollte man schon genau aufpassen, Fehlbelegungen führen direkt zum Mißerfolg oder einem sehr schlechten Bild. Sollte das TV-Gerät kein Stereoempfänger sein, kann man hier auch gleichzeitig für eine richtige Chinchverbindung zur Stereoanlage sorgen. Stereoanlagen entwickeln dann z.B auch die richtigen Bassverhältnisse. Sehr brauchbar z.B. bei Alien vs Predator. Der Jaguar Videoport - 2 / 12
|  | # 88