| #### Bus Arbitrierung / Initiator Identifizierung Der HDDriver unterstützt für Atari Computer mit einer richtigen SCSI-Schnittstelle auch die SCSI Initiator- Identifizierung und die sog. Bus-Arbitrierung. Jedem Rechner wird hier eine eigene SCSI-ID zugewiesen, die wie bei allen SCSI-Geräten, auch nur ein einziges Mal belegt werden darf. Der Atari Computer besitzt in der Regel eine höhere ID, als die Peripheriegeräte. Die ID des Computers wird in HDDRUTIL unter 'Bootparameter' eingestellt. Die Bus-Arbitrierung ist wichtig, wenn man Geräte verwenden möchte, die ab Werk eine Initiator- Identifizierung erforderlich machen. Hierzu zählen mit Sicherheit viele neue Devices der Firma Quantum. Dennoch bleibt weiterhin der Nachteil, daß solche Geräte nicht als Bootdevice an Atari Computern benutzt werden können. TOS kann den Bootsektor solcher Devices nach einem Reset leider nicht lesen. HD Driver - 9 / 12
|  | # 37