| Der Slot sollte dabei von vorne auf den Slotstecker gesehen auch so ziemlich genau in der Mitte des Steckergehäuses plaziert werden. Beachten Sie hierzu einfach die beigelegten Bilder. Sobald der Kleber ausgehärtet ist, auf der Heizung geht das wesentlich schneller, kann damit begonnen werden die eigentliche "Steckprobe" zu machen. Hierzu sollte bereits die seitliche Arretierung vorgenommen worden sein, da der Stecker ansonsten nicht genau angepaßt werden kann. Abbildung 4 - Das Jaguar Selbstbau-Scartkabel Der Pin Nr. 1 liegt links neben der Arretierung, abzüglich der beiden Pins für die Arretierung verbleiben also oben und unten jeweils genau 12 Pins übrig, die die Verbindung zum Scart-Anschluß bzw. zur Außenwelt herstellen werden. Die Aderfarben Rot, Grün sowie Blau kann man zweckmäßig für das R-, G- und B-Signal verwenden, das erleichert die Arbeit beim Verdrahten. Den anderen Signalen kann man leicht jede andere noch freie Farbe zuordnen. Der Jaguar Videoport - 6 / 12
|  | # 92