| # # /etc/slip.dip # für Internet-Zugang mit MiNTnet (nur SLIP) # # Statische IP-Adresse für den lokalen Rechner setzen # Auskommentieren, falls IP-Adresse dynamisch vergeben wird! get $local 194.97.87.53 # IP-Adresse der SLIP-Gegenstelle setzen get $remote 194.97.87.3 # Netmask setzen (Class-C) netmask 255.255.255.0 # Schnittstelle (MODEM 2) und Schnittstellengeschwindigkeit setzen port /dev/modem2 speed 38400 # Schnittstelle zurücksetzen reset # Modemverbindung herstellen send ATZ\r wait OK 5 if $errlvl != 0 goto modem_trouble dial 0898948040 if $errlvl != 0 goto modem_trouble wait CONNECT 60 if $errlvl != 0 goto modem_trouble # Authentifizierung wait ogin: 20 if $errlvl != 0 goto login_error send Sdigit\n wait ssword: 20 if $errlvl != 0 goto password_error send xxxxxx\n # Dynamische IP-Adresse für lokalen Rechners # Die Gegenstelle teilt in diesem Beispiel die IP in der Form # 'clientip: xxx.xxx.xxx.xxx' mit. # Auskommentieren, falls IP-Adresse statisch vergeben ist! wait clientip: get $locip remote print CONNECTED $locip ---> $rmtip # Alle IP-Pakete zur Gegenstelle senden defaultroute # SLIP starten - Auskommentieren, falls CSLIP verwendet wird! mode SLIP # CSLIP starten - Auskommentieren, falls SLIP verwendet wird! mode CSLIP exit Sesam öffne dich - 10 / 17
|  | # 15