| Eine Möglichkeit wäre noch Pin 16 des Scartsteckers mit Pin 6A (Chroma) des JAGUARS zu verbinden. Allerdings habe ich das nicht nachgeprüft. Mein Kabel funktioniert mit der Beschreibung von oben bisher an jedem der hier genannten TV-Geräten.
TV-Geräte: | V-Recorder:
Panasonic | Panasonic
Grundig |
Philips |
Goldstar | Goldstar
Sind Pin 8 + 16 belegt, erzeugt es bei mir nur ein wildes Bildgeflimmere. Also arbeite ich lieber mit dem Composit-Videosignal. Alle Signale haben GND an 2A/2B/10B/7B als Bezugspunkt bzw. liegen nachher im TV sowieso alle zusammen auf einem einzigen GND-Bezugspunkt. Hier kann also auch die Abschirmung angeschlossen werden. Die hier gezeigten Bilder zeigen einmal das ganze Kabel sowie den JAGUAR-Portstecker von der Steckerseite. Hier kann man auch sehr schön die beiden am Scartstecker extra herausgeführten Chinch-Kupplungen sehen, die dazu dienen, den JAGUAR-Sound über die Stereoanlage mit genügend Power abzuspielen. Den Ton am TV-Gerät kann man zu diesem Zweck leise stellen. Der Jaguar Videoport - 8 / 12
|  | # 94