| Verwendet wird bei dieser Lösung ein handelsüblicher Euro-Scartstecker und ein mehradriges Rundkabel, beides im Elektronikshop erhältlich. Da wir ein geschirmtes Rundkabel verwenden wollen, ist es hier schlecht möglich einen Stecker zum Aufquetschen zu verwenden. Nach langem Suchen habe ich ein Steckergehäuse eines 25poligen D-Sub-Steckers gefunden, das ohne viel zu sägen in die hintere Aussparung am Jaguar paßt. Auch müssen hierzu die beiden Führungsstreifen aus Plastik nicht extra aus dem JAGUAR herausgefeilt werden. Man muß wirklich etwas länger suchen, um ein solches flaches Steckergehäuse zu finden, eine Bezugsquelle kann ich hier nicht angeben, da auf dem Gehäuse leider kein Hersteller vermerkt ist. Der Jaguar Videoport - 4 / 12
|  | # 90