| Zum Einbau in den Falcon müssen einige Verbindungsleitungen durch Löten hergestellt werden. Es soll eine Einbauanleitung in englischer Sprache dazu geben. Der Einbau wird wohl erfahrenen Falconisten kein Problem bereiten. Wer einen Atari in dieser Richtung noch nicht selbst erweitert hat, sollte besser die Finger davon lassen. Die Anleitung wird Bilder enthalten. Auf dem Bild können Sie einen eingebauten Nemesis direkt neben dem Falconlüfter erkennen. Hier befindet sich auch die Takterzeugung der Maschine. Eine kurze Leitungsführung läßt diesen Platz als geeignet erscheinen. Titan selbst rät Benutzern einer FX-Karte nicht direkt zum Einbau eines Nemesis! Hierzu aber ein Zitat aus einer persönlichen Nachricht: Note: The only area where FX beats Nemesis is with a faster CPU. However, we understand that most FX users have only been able to achieve a 36MHz CPU, which means an 18MHz bus. Nemesis provides a 24MHz bus (up to 736x560 true-colour on VGA) and CPU, 48MHz DSP and FPU, and totally error-free DMA which eliminates any SCSI and audio that may have existed. Was das genauer bedeutet soll, kann sich jeder für sich selbst überlegen. Bereits registrierte APEX-Benutzer können die Karte zu einem günstigeren Preis direkt beim Hersteller in U.K. beziehen. Nemesis - 3 / 6
|  | # 75