| Betätigen Sie 'Ändern', wird die Passwort-Informationen an das Laufwerk mit der zuvor eingestellten SCSI-ID übertragen. Beim Atari ST wirkt das dabei auf die ACSI-Schnittstelle; beim Atari TT und dem Falcon wird nur die SCSI-Schnittstelle dazu benutzt. Sie sind sehr gut beraten, diese Funktionen nur unter Bedacht zu verwenden. Ein so gesetzer Passwort-Schutz kann nicht geknackt werden! Wenn Sie Ihr Passwort verloren oder vergessen haben, dürfen Sie sich mit dem Gedanken vertraut machen, das so geschütze Medium neu zu formatieren! #### Losgelassen.. Beachten Sie, das Sie mit dem HDDriver in der Lage sind, so ziemlich jedes erreichbare Gerät an Ihrem Atari zu betreiben. Der HDDriver ist sogar in der Lage PD-Laufwerke (Phasenwechsel-Laufwerke) erfolgreich mit Ihrem Atari zu verbinden. Da ich selbst leider kein solches Laufwerk besitze, kann ich auch nichts Spezielles dazu sagen. Wie bei allen neuen Dingen, sollte man hier wohl sicher mit den neuesten Handbüchern gut beraten sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, daß man die SCSI ID auf der sich ein CD-ROM befindet, im HDDriver vorzugsweise deaktiviert. Unter gewissen Umständen, laut Anleitung, fühlt sich der HDDriver im Angesicht eines PD-Devices auch für CD-ROM Laufwerke verantwortlich. HD Driver - 11 / 12
|  | # 39