| Die Datei dial.scr ist für den Aufbau der Modemverbindung, für die Authentifizierung und für die dynamische IP-Adresse zuständig. Die Schnittstellengeschwindigkeit wird mit BAUD_RATE erst in dieser Datei STiK mitgeteilt. Mit INIT (Initialisierungskommando), HANGUP (wie soll das Modem zum Auflegen bewegt werden) und PREFIX (Wählkommando) werden die Befehle für die Modem-Steuerung definiert. Danach folgt mit WAIT, FIND und RESP der Empfangs- und Sendezyklus. Eine dynamisch vergebene IP-Adresse setzt man mit RESP = $GET_IP um. # # dial.scr # für Internet-Zugang mit STiK # # Schnittstellengeschwindigkeit setzen BAUD_RATE = 57600 # Modemverbindung mit DTR-Signal trennen HANGUP = DTR # Kommando zum Initalisieren des Modems INIT = ATZ # Wählkommando PREFIX = ATD # Wartezeit auf die Verbindung CONNECT_WAIT = 60 # Wartezeit bis zum nächsten Wählversuch REDIAL_DELAY = 60 # Telefonnummer der Gegenstelle PHONE_NUMBER = 0898948040 # CONNECT wird am Signal CD erkannt SUCCESS = CDWAIT # Abbruch-Meldungen FAILURE = NO DIALTONE FAILURE = NO CARRIER FAILURE = BUSY # Authentifizierung WAIT FIND = ogin: RESP = Sdigit WAIT FIND = word: RESP = xxxxxx # Dynamische IP-Adresse für lokalen Rechner # Die Gegenstelle teilt in diesem Beispiel die IP in der Form # 'clientip: xxx.xxx.xxx.xxx' mit. # Auskommentieren, falls IP-Adresse statisch vergeben ist! WAIT FIND = clientip: RESP = $GET_IP # ---EOF--- Sesam öffne dich - 13 / 17
|  | # 18