| #### Eine passende Verbindung zu einem RGB-Monitor Für den Anschluß an den Monitor braucht man einen 15- poligen männlichen High-Density (3 Reihen) SUB-D und einen Steckkartenverbinder mit 2*13 Pins für den AV-Port des Jaguars, wie gehabt und wie vorher im Test beschrieben.
    Jaguar AV                          NEC-3D
    4B --------------------------------  1
    7A --------------------------------  2
    5A --------------------------------  3
    7B --------------------------------  6
    7B --------------------------------  7
    10B -------------------------------  8
    10B ------------------------------- 10
    6A -------------------------------- 13
    5B -------------------------------- 14
#### Pinbelegung der 9 poligen VGA-Anschlußbuchse Beachten Sie bitte, daß der verwendete Monitor bei 15KHz synchronisieren kann!! Ernten Sie nur wildes Bildgeflimmer auf einem Teil ihres Bildschirmes, kann der Monitor das leider nicht synchronisieren. Defekte sind nicht ausgeschlossen! Diese Kabelbelegung entspricht der Angabe eines Anschlußes an die Catbox. Die CatBox unterstützt übrigens keine VGA-Bildschirme.
    1 R --------------------------- 4B  am Jaguar
    2 G --------------------------- 7A  am Jaguar
    3 B --------------------------- 5A  am Jaguar
    4 HSync ----------------------- 6A  am Jaguar (HSync)
    5 VSync ----------------------- 8A  am Jaguar (VSync)
    6 GND ------*----------------- 10B  am Jaguar (GND)
    7 GND ------*
    8 GND ------*
    9 GND ------*
Der Jaguar Videoport - 11 / 12
|  | # 97