| Abbildung 2 - Ein passender Platinenstecker selbst gefertigt Ab hier erfolgt eine genaue Beschreibung über die Herstellung eines passenden Platinensteckers für den Anschluß mit einem richtig abgeschirmtem Rundkabel. Material: 2 Meter abgeschirmtes Kabel mit mindestens 8 Adern 1 Euro-Scartstecker 1 PC-Slotstecker oder 2 x 13 poliger Platinenstecker 1 flaches 25 poliges Sub-D-Steckergehäuse (Suchen!) 15 cm Doppellitze, einzeln abgeschirmt (Mikrofonlitze) 2 Chinch-Kupplungen Plastikstreifen Werkzeug: Lötkolben ca. 8 Watt (Mehr als ausreichend!) kleine Eisensäge Feile und/oder etwas Schmirgelpapier 2 Komponentenkleber versch. Schrumpfschläuche kleiner Seitenschneider Schraubendreher Der Jaguar Videoport - 3 / 12
|  | # 89