| Natürlich können an den so herausgeführten Audio-Anschlüssen auch die hauseigenen Brüllwürfel, die alten billigen Aktivboxen des PCs, angesteckt werden. Bei letzterem sollte man sich dann aber auch nicht über die relativ schlechte Tonqualität ärgern. Im übrigen wird bei einem TV-Gerät ohne Stereoton der linke und rechte Stereo-Kanal des JAGUARs mit folgender Schaltung innerhalb des TV-Gerätes zusammengelegt. Die Toninformation wird zusammen in Mono wiedergegeben. Es gehen so keine Toninformationen verloren, die sich nur auf einem der beiden Stereokanäle abspielen. Das wird auch bei Sourround-Ton funktionieren, hier wird das Sourroundsignal aus dem Stereo-Signal dekodiert. Das einzige bisher mir bekannte Spiel ist IronSoldier2, das erst seit kurzem ausgeliefert wird.
                     Widerstand
        Scart Pin 6 ----###---+
                              +------> TV-Ton
        Scart Pin 2 ----###---+
                     Widerstand
        Scart GND   -----------------> TV-GND
GND wird mit GND vom TV verbunden. Die Tonqualität ist entsprechend mies, aber eben besser als nichts. Die Widerstände sollten mindestens 1 KOhm haben, niemals kleiner. Ist das bei Ihrem TV-Gerät anders, ändern sie die Schaltung oder verzichten Sie auf den Anschluß und verwenden Sie externe Aktivboxen! Der Jaguar Videoport - 10 / 12
|  | # 96