| # # default.cfg # für Internet-Zugang mit STiK # # Modem-Schnittstelle (MODEM 2) setzen SERIALPORT = Modem 2 # Modem kann Carrier Detect CDVALID = TRUE # Datei zum Aufbau der Modemverbindung DIALFILE = dial.scr # Statische IP-Adresse für den lokalen Rechner setzen # Auskommentieren, falls IP-Adresse dynamisch vergeben wird! CLIENT_IP = 194.97.87.53 # Name des lokalen Rechners HOSTNAME = digit.camelot.de # IP-Adresse des Nameservers setzen NAMESERVER = 194.97.87.4 # Time To Live setzen TTL = 64 # Antwort auf TCP-Pakete für nicht unterstützte Ports # 3 = port unreachable UP_RESPONSE = 3 # Maximum Transfer Unit setzen MTU = 252 RCV_WND = 2000 PING_TTL = 255 # ---EOF--- Sesam öffne dich - 12 / 17
|  | # 17