| #### SPIN! - CD Driver Mit SPIN! ist in der Version 0.32 vom 6. Juli 1997 eine weitere Möglichkeit entstanden günstig und z.B auf den HDDRiver basierend, ein SCSI CD-ROM Laufwerk am Atari Falcon F030 zu betreiben. Ein weiterer kommerzieller CD-Treiber wird so unnötig! Unter dem Filenamen SPIN032.TOS sollten Sie das Archiv überall dort finden können wo Sie sonst gepflegte Atari Softwarebestände finden. Die aktuellste Release und die neuesten Informationen dazu können Sie jederzeit aus dem Internet unter der Homepage von Julian Reschke http://www.muenster.de/~reschke direkt zu Ihrem Ortstarif beziehen. SPIN! stellt einen CD-Treiber dar, der XFSse für MiNT und MagiC und die passenden MetaDOS-BOS-Treiber für SCSI-Geräte zur Verfügung stellt. Bisher hat SPIN! den Status Giftware. Genauer bedeutet das, daß es frei für neue Benutzer und Leute die gespendet haben ist. Alle anderen Benutzer sollten sich hier nochmals die Lizenzbedingungen durchlesen. SPIN! ist mehr oder weniger ein MiNT- und MagiC-XFS für die Ansteuerung von CD-ROMs in den Formaten ISO9660, ISO9660/Rockridge, ISO9660/Joliet, ISO9660/Apple, Mac-HFS und Audio-CD inklusive Multisession-Support. Ein MetaDOS-BOS-Treiber für ACSI- und SCSI-CDROMs, setzt auf Steffen Engels SCSI-Treiber Steffan Engels http://members.aol.com/steffene oder dem HDDRiver auf. Die Treiber unterstützt Audiokommandos und bei vielen Geräten auch das digitale Kopieren von Audiodaten. (Nicht bei IDE-Geräten!!) Laut Autor läuft SPIN! auf folgenden Systemen:
Treiber | System
SPIN.XFS | MiNT
SPINMAGC.XFS | MagiC
SPIN_SD.BOS | alle TOS-kompatiblen Systeme auf denen der SCSI-Treiber von Steffen Engel oder der HDDriver existiert. (ACSI, TT-SCSI, Falcon-SCSI, Mac-SCSI...)
Shorties 3 / 3
|  | # 4