| PPP-Connect: Zur Konfiguration dient das Programm Iconf Iconf erlaubt in weiten Teilen die Konfiguration der Internet-Verbindung. Optionen, die nur in sehr speziellen Fällen verändert werden müssen, z.B. MTU und TTL, sind mit einem 'PRO ONLY` gekennzeichnet. Im Handbuch steht dazu der Hinweise, daß diese nur für Profis interessant sind. Da Anwender aber gerade in diesen speziellen Fällen die größten Probleme haben, ist es unverständlich, daß dort keine näheren Erläuterungen zu finden sind. Nicht gerade praktikabel ist, daß Server- und Proxy-Adressen nur als IP-Adresse und nicht auch mit den gewohnten symbolischen Namen angegeben werden können - ab und an können deren IP-Adressen dann doch wechseln. Mit Iconnet wird die Verbindung zum Internet schließlich aufgebaut. In einem Fenster zeigt Iconnect den Status des Verbindungsaufbaus ergänzt um das jeweilige Kommando an. Steht die Internet-Verbindung, wird die Verbindungsdauer angezeigt. Neue Internet-Zugangssoftware für TOS - 6 / 8
|  | # 41