| Daraus ergeben sich allgemein folgende Partitionsgrößen:
TOS 1.00 - 1.02 | 256 MByte
TOS 1.04 - 3.xx | 512 Mbyte
TOS 4.0x | 1024 MByte
MagiC / BigDOS | 1024 MByte
| 2048 MByte (DOS-Kompatibel)
Verwechseln Sie hierbei bitte nicht die Gesamtkapazität der Platte und die Partitionsgröße! Viele Anwender verwechseln das offenbar leicht und sind der Meinung, daß die Grenzen für die Kapazität einer Partition etwas mit der maximal erlaubten Kapazität einer Platte zu tun hat. Da gibt es aber überhaupt keinen Zusammenhang. Mit HDDRIVER sind beliebig große SCSI- und IDE/EIDE-Platten verwendbar. HD Driver 7.0 - 6 / 7
|  | # 74