| 6) Der MLM 2.3 (Machine Language Monitor) Auch ein kleiner Maschinensprachemonitor ist ins QMEG-OS integriert. Er kann über die Tastenkombination SELECT-RESET und danach RETURN aufgerufen werden. Insgesamt ist der Maschinensprachemonitor sicherlich nicht so leistungsfähig wie der Bibomon, er bietet aber die wichtigsten Funktionen wie: Einfaches Rechnen mit Adressen Anzeigen von Speicherbereichen Abändern von Speicherbereichen Speicherbereiche verschieben, vergleichen und füllen Durchsuchen des Arbeitsspeichers Lesen und Schreiben von Sektoren von/auf Diskette Registerverwaltung und Starten von Programmen 7) Weiterhin liefert das QMEG+ OS noch einen Diskkopierer einen Fileloader für COM-, BIN-, BAS- und CAS-Programme Basic- und Cartridgekontrolle Einfrieren und Auftauen in/aus den RAM-Disks Booten ohne Basic ohne gedrückte Optiontaste #### Das QMEG-Menü Startet man den XL ohne angeschlossenes Diskettenlaufwerk bzw. mit Select erscheint folgendes Menü:
    QMEG-OS 4.0   (c)'97 by S.Dorndorf
            Q M E G   M E N U
    ----------------------------------
    Warm | Drive 12345678 XY | KEY EDI
    RAM  | Mode  FFFFFXYY SS | G25 VBS
    ----------------------------------
Hier kann die Zuordnung der Diskettenlaufwerke, Warm- oder Kaltstart, Basic oder RAM, sowie spezielle Parameter für die RAM-Disks eingestellt werden. QMEG+ OS - 5 / 6
|  | # 114