| FalCAM Tripod arbeitet bereits unter 640x480 und kann aber auch unter jeder anderen farbigen Bildschirmauflösung auf dem Falcon gestartet werden!! Die Software läuft ausschließlich auf dem Atari Falcon F030. Man ist also nicht mehr wie bei der veralteten ScreenEye-Software darauf angewiesen, den Falcon stets im TrueColor Mode betreiben zu müssen, nur weil man eben mal schnell ein Bild digitalisieren möchte. Beachten Sie bitte das Tripod außer dem Fileselektor leider keine GEM-Fenster benutzt! Tripod ist trickreich programmiert, um in fast jeder Auflösung von 320x200 bis hinauf zu 1024x768 perfekte Bilder in voller 24 Bit Farbtiefe erzeugen zu können. Ebenso wird jedes Bit Ramspeicher zum Ablegen digitalisierter Bilder von der Tripod-Software genutzt. Benutzer von 14 MB Falcons bekommen so eine Menge Bilder in fast beliebiger Größe in den Speicher. Tripod stellt max. 12 verschiedene Auflösungen/Bildtypen zur Auswahl. Hier eine Übersicht über die wichtigsten: 768x576 - volle PAL-Auflösung Normale TV-Bild Auflösung für RGB-Bilder. 384x288 - PAL Non-Interlaced und volle Qualität auf RGB-Monitoren bei einer wesentlich kleineren Filegröße. 640x480, 800x600, 1024x768 - VGA Die möglichen Standard-VGA-Auflösungen. Kompatibel zu den meisten Bildverarbeitungsprogrammen. Weitere Auflösungen entsprechen weitestgehend dem was der Expose' und das ScreenEye anbieten bzw. leisten können. FalCAM Tripod - 2 / 3
|  | # 67