| Hier mal ein paar Beispiele:
Spiel | HEX-Eingabe | Leben
Conan | 034B7F | 127
Bruce Lee | 00267F | 127
Alley Cat | 02A5EA | 234
5) RAM-Disk Es werden ein oder zwei RAM-Disks unterstützt. Die erste läßt sich mit einfacher (90K), mittlerer (130K) bzw. doppelter Dichte (180K) einrichten. Nach ihr richtet sich die Einstellung der zweiten RAM-Disk, die in einfacher oder 130XE-kompatibler Form (62K) benutzt werden kann. Für die vollständige Verwendung der RAM-Disks muß der Computer über mind. 192KB Zusatz-RAM verfügen. Hat man weniger oder gar keinen Zusatz-RAM, muß man selbst auf die vernünftige Verwendung der RAM-Disk-Option achten, da aus Platzgründen nicht auf das Vorhandensein des RAM getestet wird. Benutzt man die Funktion doch, stürzt der Rechner ohne Vorwarnung einfach ab. Folgende RAM-Erweiterungen werden unterstützt: 192KB nach Buchholz/ A.B.B.U.C. 192KB nach KLAN-ATARI 256KB nach ATARI-Magazin 256KB nach Compy-Shop 1MB nach Newell Die 1MB RAM-Disk nach Peters muß auf vier 256KB-Segmente eingestellt sein, damit sie ordentlich läuft. QMEG+ OS - 4 / 6
|  | # 113