ABBUC PD-Bibliothek

Theo Schwacke
Heinestr. 17, 45699 Herten Tel.: 02366-34696

ERKLÄRUNGEN ZUM PD-VERZEICHNIS
(=) gibt an, daß die betreffende Diskette einseitig bespielt ist.
(==) gibt an, daß die betreffende Diskette doppelseitig bespielt ist.
(===) gibt an, daß sich die betreffende PD-Software über 3 Diskettenseiten erstreckt.
Und so weiter...

PREISE:
= oder == = 5,--DM
=== oder ===== 10,--DM
====== = 15,--DM
Bitte Sonderaktionen in den Magazinen beachten!!

Bezahlung:
Nur per Vorkasse! Entweder Bargeld der Bestellung beilegen. Sicherer: Das Geld auf das ABBUC-Konto
überweisen. Wenn eine Kopie des Einzahlungsbeleges mitgeschickt wird, kann die Bestellung schneller
bearbeitet werden. Es erfolgt aus Kostengründen k e i n e Nachnahmebestellung.
Portokosten entstehen nicht.
KSK Recklinghausen BLZ:426 501 50
Konto Nr.: 54 000 468

Ferner bedürfen die Grafikformate der einzelnen Bilderdisketten einer Erklärung:
DESIGN MASTER-FORMAT: PIC
hochauflösende, monochrome Grafiken mit 62 Sektoren Länge (entspricht GRAPHICS 8).
MICROPAINTER-FORMAT: MIC
vierfarbige Grafiken mit 62 Sektoren Länge (entspricht GRAPHICS 15).
MALTAFEL-FORMAT: PIC
vierfarbige Grafiken in einer komprimierten Form unter 62 Sektoren Länge (entspricht GRAPHICS 15).
MCS-FORMAT: MCS
neunfarbige Grafiken bei der Auflösung von GRAPHICS 15, mit einer Länge von 82 Sektoren.
COLOR ENHANCER-FORMAT:
bis zu 128-farbige Grafiken bei der Auflösung von GRAPHICS 15, mit einer Länge von mindestens 62
Sektoren. Die Farbanzahl wird durch einen DLI in jeder Bildschirmzeile erreicht. Die Grafik wird im
MICROPAINTER-FORMAT abgelegt, an die Datei werden dann die DLI-Informationen angehängt
DIGIPAINT-FORMAT:
256-farbige Grafiken bei der Auflösung von GRAPHICS 9 mit 123 Sektoren Länge. Die Bildfrequenz
beträgt 25 Hertz, die hohe Farbanzahl wird durch Pageflipping der Farb- und der Helligkeitsinformation
erreicht
TECHNICOLOR-FORMAT: LUM, COL
256-farbige Grafiken bei der Auflösung von GRAPHICS 9. Das Bild wird in einer Farb- und einer Helligkeitsdatei von jeweils 39 Sektoren Länge abgelegt. Die hohe Farbanzahl wird durch Untereinanderschalten einer Farb- und einer Helligkeitszeile im DLI erreicht.
DEGAS-FORMAT: PI3
hochauflösende, monochrome Grafiken mit 258 Sektoren Länge. Ihre physikalische Größe ist größer
als der sichtbare Bildschirm (etwa 4 mal GRAPHICS 8). Diese Bilder wurden vom ATARI ST übertragen.
ART-FORMAT: ART
hochauflösende, monochrome Grafiken mit variabler Länge und physikalischer Größe. Diese Bilder wurden von einem IBM PC übertragen.
GIF-FORMAT: GIF
Grafiken mit variabler Länge und variabler Farbanzahl. Diese Bilder wurden von einem IBM PC übertragen.
PRINT SHOP-FORMAT:
hochauflösende, monochrome Grafiken, die nur im Zusammenhang mit dem PRINT SHOP oder einem
PRINT SHOP Hilfsprogramm benutzt werden können.
Es sei nicht verschwiegen, daß es aufgrund der äußert flexiblen Hardware der ATARI Computer noch wesentlich mehr exotische Formate gibt. Diese alle zu erwähnen, würde hier den Rahmen sprengen.

Zurück Nr. 1 - 100 Nr. 100 -200 Nr. 200 -300 Nr. 300 -400 Nr. 400 -500