| #### HDDriver 7 besitzt einige wichtige interne Änderungen Sie werden z.B den Dialog 'XHDI Partitions Typen' unter dem Menüpunkt 'Boot Parameter' finden. Weiterhin gibt es den Punkt 'Generic SCSI Driver' (SCSIDRV), der die SCSIDRV-Interface-Routinen aktiviert. Dieser Punkt unterstützt das SCSIDRV-Interface von Steffen Engel. Es ist komplett neu. Der SCSIDRV ermöglicht es Anwendern, die sich in der SCSI-Programmierung auskennen, ihre eigenen Gerätetreiber zu implementieren ohne jeweils "das Rad neu zu erfinden". Genauer bedeutet das, daß z.B Programme wie SPIN! oder GEMAR keinen speziellen Treiber mehr benötigen. SCSIDRV, der generische SCSI-Treiber, erlaubt es SCSI-Kommandos an jedes angeschlossene SCSI-Gerät zu senden. So können auf diesem Weg eben auch durch neue, vom Target gesteuerte SCSI-Routinen, CD-ROMs und Streamerlaufwerke angesprochen werden. Unter MagiC genügt es dann z.B, das SPINMAGC.XFS in den Extensions-Ordner zu kopieren. Ebenso können die sog.'Phasenwechsel-Laufwerke' korrekt angesprochen werden, auch wenn beim Booten eine CD eingelegt war/ist. Hierzu gibt es in HDDRUTIL einen speziellen Button. HD Driver 7.0 - 4 / 7
|  | # 72