| #### Schritt 5 Heben Sie den gesamten Laufwerksträger so an, daß Sie das Teil bequem mit einer Hand halten können. Merken Sie sich, wie das Flachbandkabel auf die Festplatte gesteckt ist. Rechts im Steckerbereich sind vier zusammenliegende Pins frei. Die bleiben auch bei der neuen 2.5" Platte frei. Notfalls markieren Sie sich in diesem Moment das Flachbandkabel mit einem wasserfesten Filzstift, so daß es nicht versehentlich falsch aufgesteckt werden kann. Vermeiden Sie ein Ziehen an diesem Kabel in Richtung der Platine. Einige Exemplare sind da leider sehr empfindlich. #### Schritt 6 Nachdem Sie das Kabel von der Platte abgezogen haben, befindet sich der Laufwerksträger mit samt der Festplatte in Ihren Händen. Benutzen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die vier seitlich angebrachten Schrauben zu entfernen. Markieren Sie sich die Richtung in der die Platte montiert war. Öffnen Sie die Schrauben am besten über Kreuz. Halten Sie die Platte mit wenigstens einem "dicken Daumen" fest, bevor Sie die letzte Schraube entfernen. Legen Sie die alte Platte zur Seite. Zum Aufbewahren eignet sich eine antistatische Verpackung am besten (z.B die der neuen Festplatte). Benutzen Sie nun genau diese Schrauben um diese oder eine andere Festplatte auf dem Trägerblech zu montieren! Plattentausch im Raubvogel 4 / 7
|  | # 84