#### Fußnoten: (1) transparentes Aluminium wurde leider noch nicht erfunden (2) Als Anschaffungswiderstand bezeichet man einen bestimmten Kaufpreis (3) Auf eine Zeichnung des Gehäuses wurde verzichtet #### Die Materialliste 1 Gehäuse für eine Festplatte. Fertig oder Selbstgebaut. 1 SCSI Festplattenlaufwerk 1 50 poliger SCSI Y-Anschluß 1 Netzteil +12VDC / 1.2 A 1 3.5mm Klinkenbuchse mit passendem Stecker 1 kleine Lochrasterplatine 1 Stromversorgungsstecker für Festplatten 1 IC1 Festspannungsregler LM78S05 1 IC2 Festspannungsregler LM78S12 1 C1 Kondensator 1000uF / 25VDC 1 C2 Kondensator (Tantal) 1uF / 10VDC 1 C3 Kondensator (Tantal) 1uF / 25VDC 1 F1 Sicherung mit Löthalter 1 A 1 D1 Diode 1N4001 Bleibt nur noch zu sagen, daß eine solche Platte an wirklich jedem Ort und an jedem Computer mit einem SCSI-Anschuss zu betreiben ist. Bei einer passenden Einrichtung der Platte kann man über dieses Medium leicht Daten zwischen verschieden Systemen in Massen austauschen. Externes SCSI Drive im Eigenbau - 6 / 6
|  |  | # 71