#### Bildschirm Zum einen ein Auflösungsmenue mit vorgebenen Bildschirmauflösungen, wie ST-Low, ST-Mid, 640*400, TT Mid, 800*608, 1024*768 und frei einstellbaren in jeweiligen Höhen und Breitenfeldern und die Option: Desktop-Auflösung. Dazu ein Modus-Feld mit GDI-Mono, GDI-Color, Vdi Patched, Vdi TOS, Full Screen Darstellung und einem Optionsfeld für "DirectDraw-Benutzer". #### Speicher Radio-Buttons für 1,2,4,8 und 14MB und einer zur freien Einstellung, aber wie bereits gesagt, limitiert auf 14MB. #### Laufwerke Hier ist festlegbar, welche erkannten logischen Laufwerke als ATARI- oder Windowslaufwerke zu kennzeichnen sind. Darüber hinaus kann das Bootlaufwerk und die Pfadangaben für den Autoordner respektive ACCs eingegeben werden. Letzteres läßt sich auch separat ausschalten. #### Schnittstellen Neben einem Pull-Down-Menue für die Zuordnung der Modem1-Schnittstelle, COM1 bis COM4 (oder keiner), gibt´s noch Radio-Buttons für Joystick (Atari Joystick 0, Atari Joystick 1), optionale Angabe zum Zugriff auf den Parallelport (Exclusivzugriff auf LPT1, Windowsdruckerspool mit Timeoutvorgabe) und die Aktivierung eines sog. "exclusiven Mausmodus". #### Extra Dieses Feld bietet u.a. die Modifizierung des Screen-Delay und ein Aktivierungsfeld "Rechte Shift-Taste lernen". Ähnlich TOS2WIN bietet ST-Emulator ein integriertes System, d.h. jedes ATARI-Programm, kann als solches direkt per Doppelklick von der Windowsoberfläche gestartet werden, ohne daß ein vorheriger Aufruf des ST-Emulators (nachdem er installiert wurde) erforderlich ist. Lediglich falls spezielle Startvoraussetzungen (wie Speicherzuordnung oder Bildschirmauflösung) für ein einzelnes Programm benötigt werden (also keine globalen Parameter) ist einmal ST-Emulator aufzurufen, um die Parameter für dieses Programm festzulegen. Natürlich werden diese dann ebenso gespeichert und müssen bei erneutem Aufruf nicht mehr erneut eingegeben werden. ST Emulator - 3 / 4
|  |  | # 51