Alle Maßangaben bestehen immer aus (Länge * Breite * Höhe) in mm. Abbildung 1 - Das externe Laufwerk im transparenten Gehäuse Abbildung 2 - Das externe Laufwerk, eine andere Ansicht Bei meiner Gehäusewahl sind so auch deutlich alle internen Komponenten zu erkennen. Die Platine mit den Spannungsreglern können Sie aus der unteren Übersicht entnehmen. Die Zeichnung könnte auch als Platinenlayout betrachtet werden. Der Regler wurde von mir auf einer kleinen Lochrasterplatine aufgebaut.> Der Vorteil besteht darin, daß diese Platte so an jeder Gleichspannungsquelle von +12 bis ca.+24 Volt betrieben werden kann. Defekte sind keine zu erwarten, da ich einen verpolungssicheren Anschluß gewählt habe. Sie werden in der Schaltung auch die Sicherung und eine Schutzdiode bemerken. Abbildung 3 - eine externe SCSI-Festplatte im Eigenbau Externes SCSI Drive im Eigenbau - 2 / 6
|  |  | # 67