#### Noch ein Tip für Nemesis-Interessierte bei denen es nicht sofort klappt: Aus vielen eMails zu diesem Thema kann ich entnehmen, daß die meisten Einbaufehler offensichtlich schon beim Modifizieren der ACIA-Anschlüsse gemacht werden. Das betrifft hier also den Punkt 8 der Einbauanleitung. Hier gibt es vermutlich aber nur Missverständnisse. Die Einbauanleitung selbst ist hier fehlerfrei. Einige Leute sollten sich auch vieleicht die Seite 24 der Anleitung nochmals sehr genau durchsehen! Auch hier ist schnell "der Bock drin". Weitere gute Tips befinden sich auf der Seite 35! #### Leuchtanzeigen Pin 5 von U24 zeigt 48Mhz (LED und 1K Widerstand in Reihe nach GND) Pin 5 von U52 zeigt 40Mhz (LED und 1K Widerstand in Reihe nach GND). Sollten sie hierbei einen Kurzschluß verursachen, also einen Pin einer ACIA direkt gegen GND legen, zerstören sie die entsprechende ACIA sofort. Also absolute Vorsicht! Zu finden auf der letzten Seite der Einauanleitung. Die Anschlüsse der LED(s) können wie weiter oben beschrieben ausgeführt werden. robscha@data.rhein-main.de Bilder (c) 1997-1998 by Robert Schaffner Robert's Bastelecke - 3 / 3
|  |  | # 96