Beachten Sie bitte, daß diese Seite der Stiftleiste keinen Kontakt zu anderen Teilen im Falcon erhalten darf. Es würde ansonsten nicht funktionieren. Picture - a simple plug in RGB/VGA Switch Auf den so geschaffenen Anschluß steckt man nun z.B den Turbo-Switch oder sonstige nicht verwendete Schalter des Towergehäuses. In der gleichen Art könnte man mit jeder weiteren Sonderfunktion/Erweiterung verfahren. In vielen Fällen sind ansonsten eben einige Bedienelemente eines Towergehäuses nutzlos. #### Fehler in der Einbauanleitung Weiterhin befindet sich in vielen Ausgaben des Handbuches unter dem Abschnitt 9.2 DSP-Modifikationen ein Fehler unter (d). Es wird hier nicht der braune Draht sondern der gelbe Draht des Nemesis angelötet! Eine beliebte Fehlerquelle. Ebenso stellte sich bei einigen Falcons heraus, daß es besser geht, wenn man die beschriebenen Lötarbeiten unter 'DMA-Patch' (gemeint ist hier die Sache mit dem Kondensator zwischen Pin 14 von U20 und der DMA-Taktleitung (Pin 110)) erst einmal ganz weg läßt. Mehrere Geräte arbeiten so wesentlich stabiler als mit dieser Modifikation. Robert's Bastelecke - 2 / 3
|  |  | # 95