Wir erinnern uns, das vor einiger Zeit der Nemesis-Beschleuniger auf den Markt kam und die Sache mit Falcon-SpeedUp so auf einen Punkt brachte. Technische Daten zum Beschleuniger finden Sie in den vorherigen Ausgaben des Revolution-Magazin (siehe auch Jahresrückblick). Heute geht es um einige kleine Modifikationen, die den Einbau des Beschleunigers für Tower-Besitzer ein wenig erleichtern sollen. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns daher mit dem VGA/RGB-Umschalter, den man halt schon aus Kompatibilitätsgründen gleich mit einbauen sollte, wenn man den Nemesis-Beschleuniger in seinen Falcon versetzt. Wie man der englischen Einbauanleitung entnehmen kann, sollte hierzu ein Umschalter mit einem einfachen Umschaltkontakt verwendet werden. Im originalen Plastikgehäuse ist hierzu ein Loch zu bohren, damit der entsprechende Umschalter eingebaut werden kann. Anders so die Tower-Besitzer. Die sind fein raus, können diese doch einen der nicht benutzten Schalter bzw. Taster des Towergehäuses verwenden. In vielen Gehäusen befindet sich daher hinter der Front ein Bündel mit bunten Kabeln und 2-4poligen Miniatursteckern. In vielen Fällen sind diese sogar auch fertig beschriftet. Das erleichert die Arbeit. Wie sie sicher der Grafik entnehmen können, habe ich auf dem Mainboard des Falcons zu diesem Zweck eine zweipolige Stiftleiste angelötet, je nach Platzverhältnissen kann diese Stiftleiste liegend oder stehend aufgelötet werden. Als GND dient hierzu die äußere breite Massefläche des Falcon. Ein genauer Punkt spielt keine Rolle. Der äussere Pin wird wie gehabt fest mit GND verlötet, während der zweite Pin vorerst frei bleibt. Wenn sie das in der Nähe von L117 vornehmen, können sie dann den 10K Widerstand wie beschrieben zwischen den rechten Pin von L117 und dem noch freien Ende der Stiftleiste einlöten. Das ist auch der richtige Punkt für den pink-farbenen Draht der Nemesis-Platine. Robert's Bastelecke - 1 / 3
|  |  | # 94