#### Ein und - Ausschaltautomatik für die PCs Da die Netzsicherung im ungünstigen Fall überlastet wird, wenn neun Computer gleichzeitig eingeschaltet werden, mußte eine Schaltung her, die die acht PCs nacheinander mit Strom versorgt. Die Schaltung arbeitet im Prinzip so: AGAViC wird eingeschaltet, Timer 1 wird gestartet, Timer 1 ist abgelaufen, PC1 wird eingeschaltet, Timer 2 wird gestartet und so weiter. #### Steuerlogik AGAViC kennt zwei Betriebszustände: MegaST arbeitet, MegaST arbeitet nicht. Solange der MegaST nicht arbeitet, zum Beispiel direkt nach dem Einschalten, befindet sich die Steuerlogik in dem Modus "Manuell". Manuell heißt, daß die von außen selektierten Einstellungen wirksam sind. Sobald der MegaST betriebsbereit ist, schaltet die Steuerlogik auf den Modus "Computer" um und der MegaST übernimmt die Kontrolle über die Steuerlogik. Bild 3: Screenshot Steuerprogramm AGAViC AGAVIC - 3 / 6
|  |  | # 91