Schnittstelle SCSI2 Datenkapazität 650MB oder 74 Minuten Musik Aufnahmegeschwindigkeit CD-RW x2, CD-R x2, x4 Lesen von CDs 2, 4 und 6-fach Datenübertragung 6-fach 900KB/Sec., 4-fach 600KB/Sec., 2fach 300KB/Sec. Burst-Übertragung 4.2MB/Sec asyncron Datenpuffer 2MB RAMspeicher Zugriffszeit 250mS als Mittelwert aus allen Operationen Einbaulage Nur horizontal, gut belüftetes Gehäuse CD-Aufnahme Laufschlitten, ohne Caddy Audio-Ausgang Frequenzgang 20-20.000Khz (Line Out) Pegel 1Vrms, MOLEX 53532-04 Leistungsaufnahme 11 Watt beim Schreiben einer CD (gemessen) Stromversorgung +5V, +12 Volt +/- 10% Gewicht 950g ohne eingelegte CD Betriebsbedingungen +5-40c Grad, Luftfeuchte 25-80%, 40 Grad C nur mit Gehäuseventilator Leuchtanzeigen Der CDRW besitzt zwei LEDs die unterschiedliche Funktionen anzeigen. ON/DISK und READ/WRITE zeigen jeweils in unterschiedlichen Farben die verschiedenen Betriebszustände des Brenners an. Yamaha CD-Writer am Falcon 2/6
|  |  | # 84