For the 030 : 44 clock cycles. For the 040 : 27 clock cycles. We launch GEMBENCH 4.03 and the INTEGER DIV test (ref. FALCON) on: FALCON STANDARD 16 MHz : 100 % (normal !). FALCON + AB040 32 MHz : 312 % (414 % at 40 MHz). Hier ist das Ergebnis, ohne weiteren Kommentar. 68040 at 32 MHz = (44/27) x (32/16) = 3.26 or 326 % Es liegt auf der Hand, wir haben hier die theoretischen Werte aus den Datenblätten, da einige Leute diese Angaben leider gerne unterschiedlich interpretieren, steht CENTEK dazu gerne Rede und Antwort.Ein Testlauf auf unserer Maschine ergibt den Wert 312! Was also zeigt, daß die Hypothese von CENTEK für einen 040er Prozessor bei 32Mhz Takt vollkommen richtig ist. Wird ein 040 mit 64Mhz getaktet wäre die Angabe von GEMBENCH 652 = (44/27 x /64/16). Alle Meßwerte stammten von CENTEK #### Benchmarks mit dem CENTurbo II - Beschleuniger Sie finden hier den Originaltext des Herstellers, da die Daten für sich selbst sprechen, fehlt auch hier die Übersetzung und jeglicher Kommentar. Two features are different with the final version of the CENTurbo II : the FPU is actually accessed by a 16-Bit DATA bus on the Falcon motherboard. It will be placed on the CT2 and accessed by a 32-Bit DATA bus... This increases the FPU performances of about 20%. - the AES of DOLMEN is not the final version. CENTURBO II Falcon Speeder - 2 / 9
|  |  | # 96