In der neuesten Ausgabe des Festplattentreibers HDDriver gibt es einige wichtige Änderungen, die sie sich unbedingt ansehen sollten. Laut Autor unterstützt so HDDriver ab Version 7.5 beide IDE-Ports des neuen Atari Milans. Über ein SCSI-Unterstützung war noch nichts Aussagefähiges zu erfahren. Möglich ist aber, daß dieses in der gleichen Art passieren wird wie es z.B beim HADES realisiert wurde. Das Update von einer Version 7.x auf die aktuelle Release des HDDriver kostet nur 10.- DM. Wechselmedien wie sie als JAZ- oder ZIP bekannt sind, lassen sich ab dieser Version auch dann formatieren, wenn sie per Passwort geschützt sind. Dies ist wichtig, falls man das Passwort vergessen haben sollte. Die SCSI-Routinen sind komplett neu und werden vom Target gesteuert. Der generische SCSI-Treiber aktiviert das im HDDriver integrierte SCSI-Treiber-Interface, wie es von Steffen Engel (CHBD) entwickelt wurde. Alle SCSI-Geräte wie Streamer, CD-ROM-Laufwerke oder Scanner, die auf diesem Interface aufbauen, können nun ohne SCSIDRV.PRG oder SCSI.RAM betrieben werden, sofern HDDriver 7.50 installiert ist. SCSI-IDs dieser Geräte müssen in HDDRUTIL unter "Gerätekonfiguration" eingetragen werden. Überarbeitet wurden die Einstellungen für die verschiedenen Kompatibilitäts-Einstellungen bezüglich des Partitionierens von Fest- und Wechselplatten. Die Einstellungen sind idR von der verwendeten TOS-Version abhängig. Falls Sie noch ältere TOS-Ausgaben benutzen, sollten Sie die entsprechenden Kompatibilitäts-Optionen unbedingt benutzen. Alle anderen Benutzer dürften diese Option kaum benötigen,da sowieso ein neues TOS oder MagiC verwendet wird. Optimale Parameter für DOS-kompatible Partitionen wird mit der Menüoption SDMS kompatibel sicher erzeugt. Das Ergebnis ist ein minimaler Verschnitt bei der Partitionierung einer solchen Platte. Sehr aktuell finde ich die Einstellung "TOS & DOS kombiniert". Hier lassen sich Platten und Wechselmedien einrichten, die ohne einen weiteren Zusatz an Software, einem weiteren Treiber unter TOS, DOS&WIN, normal benutzt werden können. Solche Medien dürfen bis zu 1GB groß sein und auch aus einer einzigen Partition bestehen. HD Driver 7.5 - 1 / 3
|  |  | # 55