RAM RATE measured with NEMBENCH (TITAN) and DAVEBENCH (CENTEK) :
ORIGINAL FALCON | 4,50 MB/s
F030 + CT1 e2/e3 (ST-Ram) | 7,50 MB/s
F030 + CT2 Rev A FAST-Ram | 31.7 MB/s
F030 + AB40 FAST-Ram | 34.5 MB/s
400 % MANDELBROT FRACTAL COMPUTING with FRACTAL.PRG :
#### Time in seconds : | #### CPU | #### FPU | #### DSP
ORIGINAL FALCON | 39,7 | 63,5 | 4,3
F030 + CT1 25MHz ST-RAM | 24,3 | 30,1 | 2,7
F030 + CT2 50MHz FAST-Ram | 10,0 | 18,1 | 1,9
AB040 | 7,2 | 5,0 | 2,6
#### GEMBENCH 4.03 TESTS Hierbei ist zu bemerken, daß die folgenden Tests stark davon abhängen, wie hoch der CPU-Cache eingestellt ist. Wichtig ist, je mehr Cache-RAM vorhanden ist, um so höher liegt die Prozentrate des Zugriffs. Ebenso ändern sich bei GEMBENCH die gemessenen Werte für eine FPU sobald man den Cachespeicher verändert. Wenn Sie reale Werte messen möchten, verweist CENTEK auf seine Demo-Diskette, auf der Sie eine Menge verschiedener FreeWare-Programme finden. U.a befinden sich hier auch Bezier-Tests mit denen man die Aussage des Herstellers leicht nachprüfen kann. CENTURBO II Falcon Speeder - 3 / 9
|  |  | # 97