Eine Unterbrechung des Datenstoms zerstört in jedem Fall die momentane Aufnahme. Zum Anschluß des 4260t sollten ausschließlich höherwertige SCSI-Kabel verwendet werden. Die passenden Kabel finden Sie bei jedem besseren Fachhändler. Spezielle HDI30 zu 50pol SCSI wie es für z.B ein PowerBook benötigt wird, sollten Sie sich ebentuell auch gleich dort bestellen wo sie den Brenner kaufen. Mitgeliefert wird ein DB25 zu 50 pol SCSI-Kabel. Ist Ihr CD-Writer das einzige Gerät am Bus oder ebenso das letzte Device in einer SCSI-Kette, sollte die Terminierung aktiviert werden. Das kann von Hersteller zu Hersteller verschieden funktionieren. IdR findet bei externen Geräten ein Steckerterminator auf der letzten SCSI-Buchse seinen festen Platz. Das bedeutet das intern, also direkt am Brenner, kein Jumper für die Terminierung gesteckt werden darf! CD-Writer können auch in ein bereits vorhandenes System eingeschleift werden. Beachten Sie bitte dringlich, daß das neue Device keine bereits verwendete SCSI-ID belegt. Externe Brenner für den Mac werden prinzipiell mit SCSI-Kabel und einem passiven externen Terminator ausgeliefert. Die Pinbelegung der SCSI-Buchse eines CD-Writers entspricht dem Standard und kann mit den üblichen SCSI-Geräten an PC und Atari jederzeit verglichen werden. Die Pinbelegung entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung: #### Belegung der SCSI2-Buchse am Yamaha CDRW 4260t: [Pin 50 = ] IO - Signal [Pin 49 = ] REQ - Request [Pin 48 = ] Code/Data Signal [Pin 47 = ] SEL - Select [Pin 46 = ] MSG - Message [Pin 45 = ] RST - Reset [Pin 44 = ] SACK - Acknowledge [Pin 43 = ] BSY - Busy [Pin 42 = ] GND [Pin 41 = ] ATN [Pin 40 = ] GND [Pin 39 = ] NC - not connected [Pin 38 = ] Vcc +5 Volt TermPwr [Pin 37 = ] NC - not connected [Pin 36-35=] GND [Pin 34 = ] PARITY - Signal [Pin 33 = ] SCSI 7 - Signal [Pin 32 = ] SCSI 6 - Signal [Pin 31 = ] SCSI 5 - Signal [Pin 30 = ] SCSI 4 - Signal [Pin 29 = ] SCSI 3 - Signal [Pin 28 = ] SCSI 2 - Signal [Pin 27 = ] SCSI 1 - Signal [Pin 26 = ] SCSI 0 - Signal [Pin 25-15=] GND [Pin 14-12=] NC - Not used [Pin 11 = ] Vcc +5V [Pin 10-1= ] GND - Signal Ground Yamaha CD-Writer am Falcon - 5/6
|  |  | # 87